主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[专家调整]

## [机器设置]-[专家调整]

### [AE调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[AE调整]

调整AE (自动曝光)等级(默认值为[2])。

以五个等级调整。数字越大，背景越深。

### [打印机调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]

调整打印开始位置和缺陷打印图像。

### [边缘调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[边缘调整]

相对于排纸方向调整纸张主缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查测试图案并进行调整，使纸张的主缘与打印开始位置之间的空白为4.2 mm (3/16 inches)。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择用于调整打印开始位置的纸张类型。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

### [中央]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[中央]

相对于排纸方向调整纸张左缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查左缘与打印开始位置之间的空白是否为4.2 mm (3/16 inches) (^0.5 mm (^1/32 inches))。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[选择纸盒] | 选择用于调整打印开始位置的纸盒。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

提示

- 只可以使用A4尺寸普通纸v (8-1/2 e 11 v)来调整手送托盘。

### [主缘调整(双面第2面)]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[主缘调整(双面第2面)]

在双面打印的反面打印时，相对于排纸方向调整纸张主缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查测试图案并进行调整，使纸张的主缘与打印开始位置之间的空白为4.2 mm (3/16 inches)。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择用于调整打印开始位置的纸张类型。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

### [中央(双面)]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[中央(双面)]

在双面打印的反面打印时，相对于排纸方向调整纸张左缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查测试图案并进行调整，使纸张的左缘与打印开始位置之间的空白为4.2 mm (3/16 inches) (^0.5 mm (^1/32 inches))。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[选择纸盒] | 选择用于调整打印开始位置的纸盒。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

提示

- 只可以使用A4尺寸普通纸v (8-1/2 e 11 v)来调整手送托盘。

### [边缘消除]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[边缘消除]

调整主缘消除宽度。有关显示该项的详细资料，请与维修人员联系。

### [垂直调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[垂直调整]

调整纸张类型的进纸方向缩放比率。有关显示该项的详细资料，请与维修人员联系。

### [介质调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[介质调整]

为每种纸张类型调整因纸张属性导致的打印缺陷(空白、白点或粗糙)。

配置后复印或打印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[600dpi 前]/[600dpi 后]/[1200dpi 前]/[1200dpi 后] | 根据分辨率选择进行缺陷调整的纸张面。 [600dpi 前]/[1200dpi 前]：在使用600 dpi或1200 dpi分辨率进行单面或双面打印的正面上出现缺陷图像时，选择此选项。 [600dpi 后]/[1200dpi 后]：在使用600 dpi或1200 dpi分辨率进行双面打印的背面上出现缺陷图像时，选择此选项。
[纸张类型] | 选择用于调整缺陷的纸张类型。
[调整值] | 在-8和7之间输入调整值(默认值为[0])。 如果在打印图像上检测到粗糙则增大数值，如果在打印图像上检测到空白或白点则减小数值。

### [浓度调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[浓度调整]

针对每个纸张类型和打印颜色调整在厚纸、透明胶片或信封上打印图像的浓度(默认值为[0])。

若要调整黑白打印图像的浓度，选择[黑色图像浓度]。

数字越大，背景越深。

### [图像稳定]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[图像稳定]

修正机器温度或湿度变更导致的扫描区域错位或倾斜，以确保高质量打印。

设置 | 说明
--- | ---
[仅限图像稳定] | 选择图像稳定方法(默认值为[仅图像稳定])。使用开始键执行图像稳定。 [仅图像稳定]：执行标准的图像稳定控制过程。 [初始化+图像稳定]：初始化图像稳定控制的日志信息，然后执行图像稳定控制。当[仅图像稳定]失败时选择此选项。
[图像稳定设置] | 按需要更改执行图像稳定控制的时序以及图像稳定控制的类型。根据打印频率和彩色/黑白使用率进行选择(默认值为[标准])。 [标准]：打印频率低但彩色打印率高时选择此选项。如果预热期间检测到绝对湿度改变，执行正常图像稳定控制。 [彩色优先]：打印频率和彩色打印率都高时选择此选项。如果预热期间检测到绝对湿度改变，执行彩色图像稳定控制。 [黑色&白色优先] ：打印频率和彩色打印率都低时选择此选项。如果预热期间检测到绝对湿度改变，执行黑白图像稳定控制。彩色图像稳定控制在打印彩色文档之前执行。

### [纸张分离调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[纸张分离调整]

调整双面打印的纸张每面上的纸张分离位置。

当环境过热或过湿导致发生卡纸或图像缺陷时，调整与纸张分离和图像转印有关的属性之间的平衡。

设置 | 说明
--- | ---
[正面]/[背面]/[薄纸正面]/[薄纸背面] | 选择纸张和要调整纸张分离的面。
[调整值] | 在-10.0 mm和10.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 如果发生卡纸，增加该值；如果图像转印不均匀，降低该值。

### [色差调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[色差调整]

如果在打印结果中检测到颜色移位，相对于每种颜色调整每种纸张类型的打印位置。

将纸张装入手送托盘，然后使用开始键开始打印测试样式。检查测试样式的同时进行调整。必要时重复调整。

该例显示青色的颜色对位调整。

设置 | 说明
--- | ---
[X] | 如果所需颜色的打印位置相对于黑色的打印位置偏左或偏右，输入介于-6点至+6点之间的调整值(默认值为[0 dot])。 向右移动打印位置时增大数值，向左移动打印位置时减小数值。
[Y] | 如果所需颜色的打印位置相对于黑色的打印位置不垂直，输入介于-6点至+6点之间的调整值(默认值为[0 dot])。 向上移动打印位置时增大数值，向下移动打印位置时减小数值。

### [阶级调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[阶级调整]

打印图像的灰阶度再现较差时执行灰阶度修正。

1
重新启动本机。
2
确认在[专家调整]-[阶级调整]中选择了[仅图像稳定]，然后使用开始键开始图像稳定。

图像稳定操作开始。现在可以选择右侧的调整项目了。

3
选择是否修正打印图像或复印图像。
4
选择打印测试图案的纸张类型。
5
使用开始键开始打印测试图案。
6
将测试图案按照屏幕上显示的方向放在稿台上。
7
放置十张或更多张空白纸以防止测试图案透印。
8
关闭ADF。
9
使用开始键开始扫描测试图案。

自动调整灰阶度等级。

10
重复第3至9步两次。(总计三次)

### [扫描区域]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[扫描区域]

调整扫描器的扫描范围。有关详细资料，请与维修人员联系。

### [ADF调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[ADF调整]

对扫描ADF中的图像进行调整。有关详细资料，请与维修人员联系。

### [用户纸张设置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[用户纸张设置]

将特殊纸张注册为用户纸张。配置基本重量和介质调整的设置。

有关详细资料，请与维修人员联系。

### [消除调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[消除调整]

选择[非图像区域消除操作设置]，设置经典风格复印模式下可用的[非图像区域消除]操作。

设置 | 说明
--- | ---
[消除操作] | 选择通过为原稿背景浓度自动选择的最佳方法消除非图像区域的选项，还是通过预指定的方法进行消除的选项(默认值为[指定])。
[消除方式] | 对[消除操作]选择[指定]后选择消除方法。 [斜角]：消除原稿周围的外部区域，只复印原稿。 [直角]：复印原稿以及周围的外部区域。
[原稿浓度] | 调整原稿的浓度。

### [PS设计设置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[PS设计设置]

不使用模拟配置文件输出CMYK数据时，选择[是](默认值为[不执行])。当将PS驱动程序的[模拟配置文件]设置为[自动]时，此选项可用。

选择[不执行]将根据处理使用模拟配置文件校正输入的图像，图像浓度与使用PCL驱动程序输出图像时浓度相同。

提示

- 可以为要在打印机驱动程序上显示的模拟配置文件指定默认设置。选择[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[PS 设置]，然后配置设置。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。