主屏幕 > 高级功能 > 采用生物认证 > 使用Data Administrator(针对管理员) > 注册用户认证信息

## 注册用户认证信息

若要使用Data Administrator注册用户认证信息，将生物认证单元连接到计算机的USB端口，另外通过网络将计算机连接到本机。

1
打开本机的主电源开关。
2
启动Data Administrator，然后导入本机的设备信息。

- 连接生物认证单元5秒或更长时间后，重新开始步骤。

- 有关如何导入设备信息的详细资料，请参见相关的Data Administrator说明书。

3
在[功能选择]中，选择[认证设置]-[用户认证设置]，然后单击[添加]。
4
选择用户模板，然后单击[确定]。

- 有关模板的详细资料，请参见相关的Data Administrator说明书。

5
输入用户名和密码，选择[AU-102]选项，然后单击[注册认证信息]。

- 最多可以为每个用户注册两个生物认证信息项目。由于手指可能会意外受伤，因此必须注册不同手指信息。

6
将手指放在生物认证单元上扫描手指指纹。

- 将手指放平，使手指肚略微触摸到扫描组件的下凹和突出部分。

- 扫描手指指纹三次。扫描一次后，再次将同一根手指放在认证单元上，然后单击[开始读取]。

- 扫描手指指纹后，放置相同的手指，然后单击[认证测试]。如果认证测试成功，单击[注册]。如果认证测试失败，请单击[重试]以重复扫描过程。

7
单击[确定]，然后注册下一个用户的认证信息。
8
完成所有用户的认证信息注册后，单击[写入至设备]。

- 必要时，选择用户名，然后单击[编辑...]以更改注册信息。

9
单击[写入]。

- Data Administrator支持批量复制功能。必要时，可以将注册的认证信息集中写入到多台设备。

10
写入本机完成后，单击[确定]。
11
从计算机USB端口上断开生物认证单元。
备注

- 连接或断开USB电缆时，请握住插头。否则，可能会损坏机器或者发生故障。

12
将生物认证单元连接到本机的USB 端口。
备注

- 连接或断开USB电缆时，请握住插头。否则，可能会损坏机器或者发生故障。

13
重新启动本机。
备注

- 重启本机时，关闭主电源开关，经过至少10秒，然后重新开启主电源开关。否则可能会造成操作故障。

14
在本机上执行认证，然后确认可进行登录。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。