主屏幕 > 辅助功能 > 设置操作环境的辅助功能([辅助功能]) > 调整触摸屏

## 调整触摸屏

### 调整触摸触摸屏的位置

触摸时如果触摸屏按键响应不正常，可能是没有正确检测到触摸位置。

1
触摸[辅助功能]-[触摸面板调整]。
2
按开始键。
3
触摸画面上的[+]。

- 如果显示两个[+]按钮，请在按住第一个[+]的同时触摸第二个[+]。

- 若要停止调整，按停止键。

触摸[+] 10次，然后开始调整位置间隙。

重新操作调整前不正确响应的画面，检查按键位置是否调整正确。

提示

- 完成此步骤后，再次发生按键错误时，请与维修人员联系。

### 调整触摸屏的亮度

调整触摸屏的亮度等级。

选择[辅助功能]-[面板亮度调整]配置设置。

### 连续触摸设置

指定是否连续触摸相同按键被检测为双击操作。

选择[辅助功能]-[两次轻触设置]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[两次轻触] | 将连续触摸相同按键检测为双击操作。 可以在五个时间长度中变换双击检测时间间隔(默认值为[标准])。 触摸两下画面右侧的盒子可检查当前设置。
[轻触检测限制] | 连续触摸相同按键时，限制系统在指定时间间隔检测第二次和后续选择。 用户以非自愿的方式连续触摸按键时，系统可以防止被错误地检测为双击操作。 指定检测第二次和后续触摸的时间间隔(默认值为[0.1]秒)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。