主屏幕 > 网页管理工具 > 注册各种信息 > 注册程序 > 注册SMB程序

## 注册SMB程序

可以使用Web Connection注册或编辑程序。尽管难以采用触摸屏输入字符，但如果采用计算机则可以轻松实现。

可以在程序中注册地址信息和扫描发送选项设置。

下面介绍SMB程序。

在Web Connection的用户模式下或管理员模式下选择[目的地注册]-[程序]-[编辑]。在[依据功能检索]中，选择[SMB]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[名称] | 输入程序的名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[目的地信息] | 单击[从地址列表中选择]，从列表中选择一个目的地SMB。单击[检查地址]查看已注册的地址簿。 如果您希望手动输入目的地SMB，选择[直接输入]并输入SMB。 [主机地址]：输入目的地计算机名称(主机名)或计算机全称(FQDN) (最多可使用253个字节)。如果无法指定计算机名称或计算机全称，则输入IP地址。 [文件路径]：输入在[主机地址]中指定的主机的共享文件夹名称(最多可使用255个字节)。 [用户ID]：输入具有文件夹访问权限用户的名称(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")访问文件夹。 只能指定一个目的地。
[基本设置]/[应用程序设置] | 配置扫描选项设置。 有关详细资料，请参见配置扫描发送选项设置。
[参照许可设置] | 如有必要，限制访问此目的地。 有关详细资料，请参见限制可访问目的地。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。