主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 使用此功能需要做的准备(针对管理员) > 设置无伺服拉式打印环境

## 设置无伺服拉式打印环境

### 启用高级选购件

在组成无伺服拉式打印群组的MFP上启用无伺服拉式打印的高级选购件。

有关设置步骤的详细资料，请参见启用高级选购件。

### 允许通过OpenAPI从应用程序访问

在组成无伺服拉式打印群组的MFP上允许通过OpenAPI从应用程序访问。

选择[机器设置]-[管理员]-[网络]-[OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]-[进入设置]配置设置。有关详细资料，请参见[OpenAPI 设置]。

提示

- 如果在完成无伺服拉式打印设置后，在[OpenAPI 设置]的[SSL/端口设置]中更改了SSL启用/禁用状态，请使用LK-114_SetupTool重新配置设置。

### MFP认证设置

为组成无伺服拉式打印群组的MFP指定用户认证方法。

选择[机器设置]-[管理员]-[用户认证/帐户监控]-[认证类型]-[一般设置]，然后指定以下认证方法之一。

- MFP认证

- 外部服务器认证

- MFP+外部服务器认证(目的地：MFP)

- MFP+外部服务器认证(目的地：外部服务器)

- 增强服务器认证

- MFP+增强服务器认证(目的地：MFP)

- MFP+增强服务器认证(目的地：增强服务器)

提示

- 为组成无伺服拉式打印群组的所有MFP设置相同的认证方法。
- 若要使用IC卡执行外部服务器认证，需要允许快速认证。有关如何允许快速认证的详细资料，请参见允许快速认证。

### 允许快速认证

组成包含不同型号的无伺服拉式打印群组时，请允许快速认证。

选择[机器设置]-[管理员]-[用户认证/帐户监控]-[简单认证设置]-[简单认证设置]，然后将[简单认证设置]设置为开启(默认值为关闭)。

提示

- 若要使用Data Administrator进行设置，双击设备列表中的设备，单击[认证设置]-[简单打印认证设置]，然后选择[启用简单打印认证]复选框。

### 配置客户端功能

在要分配给客户端机器的MFP上设置客户端功能。启用客户端功能可以通过启用了客户端功能的MFP执行存储设备上存储的打印作业。

选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[客户端功能设置]配置设置。有关详细资料，请参见[客户端功能设置]。

提示

- 也可以通过选择Web Connection管理员模式中的[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[客户端功能设置]来设置客户端功能。
- 客户端机器使用IPP作为启用IPP认证时的协议时，需要为组成目标无伺服拉式打印群组的客户端和存储机器设置用于认证的用户名和密码。选择[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[IPP认证设置]配置设置。
- 可以选择[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[域群组列表]并检查本机加入的无伺服拉式打印群组中每台MFP的状态。

### 加入无伺服拉式打印群组

指定要加入的无伺服拉式打印群组。

选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[群组设置]配置设置。有关详细资料，请参见[群组设置]。

提示

- 也可以通过选择Web Connection管理员模式中的[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[群组设置]来设置机器加入的无伺服拉式打印群组。
- 执行[群组设置]后通过拓扑机器在无伺服拉式打印群组之间完成信息共享需要大约20秒。
- 可以选择[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[域群组列表]并检查本机加入的无伺服拉式打印群组中每台MFP的状态。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。