主屏幕 > 高级功能 > 将本机连接到多个网络(VLAN) > 使用此功能需要做的准备(针对管理员) > 设置双重认证

## 设置双重认证

### 双重认证

双重认证是一种通过从三种信息项目中组合其中两种不同的信息项目来增强安全的认证方法："用户知道的信息"、"用户提供的信息"和"个人属性"。

当启用多网络连接时，本机可使用以下双重认证方法。

- IC卡认证+PIN码认证

- 生物认证+PIN码认证

### 使用IC卡认证设置双重认证

配置设置，以使用IC卡认证执行双重认证。

选择[机器设置]-[IC卡认证]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[操作设置] | 若要启用双重认证，选择[IC卡认证 + PIN码认证]。
[PIN码位数] | 指定2至8位数字PIN码。

### 使用LDAP-IC卡认证设置双重认证

按照以下步骤，设置使用LDAP-IC卡认证执行双重认证。

事先配置设置，以使用IC卡执行双重认证。有关详细资料，请参见"使用IC卡认证设置双重认证"。
1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[用户认证/帐户监控]-[LDAP/IC卡认证设置]-[服务器注册]-[编辑]。
2
选择[第一服务器]的[编辑]，然后配置以下设置。

- [PIN码参考目标属性]：指定使用LDAP目录存储PIN码的属性(最多可使用63个单字节字符)。属性值必须以单字节字母字符开头。

3
若要使用LDAP服务器的次要服务器，在[第二服务器]中选择[编辑]，然后配置与步骤2相同的设置。

### 使用生物认证设置双重认证

配置设置，以使用生物认证执行双重认证。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[用户认证/帐户监控]-[认证设备设置]-[认证设备设置]-[物理认证]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[操作设置] | 若要启用双重认证，选择[一对多认证PIN码认证]。
[PIN码位数] | 指定2至8位数字PIN码。

### 设置用户的PIN码

设置执行双重认证所需的用户的PIN码。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[用户认证/帐户监控]-[用户认证设置]-[用户注册]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[PIN代码]/[重新输入PIN码] | 输入执行双重认证所需的PIN码(最多可使用8个单字节数字)。

提示

- 对于PIN码位数，请遵照[PIN码位数]中指定的值。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。