主屏幕 > 关于本机 > 本机的规格

## 本机的规格

### 主机

项目 | 规格
--- | ---
名称 | ADC 285S
类型 | 台式机
扫描分辨率 | 600 dpi e 600 dpi
写入分辨率 | 1800 dpi (或相当值) e 600 dpi
色阶 | 256
内存大小 | 6 GB
存储大小 | 128 GB μSD
原稿 | 纸张、书籍、物体(最大重量限制：2 kg (4-7/16 lb))
最大原稿尺寸 | A3 (11 e 17)
输出尺寸 | 主机：SRA3*1、A3至A6 w*2、A3宽纸(311.1 mm e 457.2 mm (12-1/4 e 18))*1、A3宽纸(304.8 mm e 457.2 mm (12 e 18))*1、11 e 17至8-1/2 e 11、5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13*3、16K、8K、明信片(4 e 6、A6卡片)*2、信封*2*4、自定义尺寸纸张*5 手送托盘：SRA3、A3至B6 w、A6 w、A3宽纸(304.8 mm e 457.2 mm (12 e 18))、11 e 17至5-1/2 e 8-1/2、8 e 13*6、16K、8K、明信片(4 e 6、A6卡片)、信封*4、索引纸、横幅纸(宽度：210 mm至297 mm (8-1/4 inches至11-11/16 inches)、长度：457.3 mm至1200 mm (18 inches至47-1/4 inches))*7、自定义尺寸纸张*8 *1SRA3、A3宽纸(311.1 mm e 457.2 mm (12-1/4 e 18))、以及A3宽纸(304.8 mm e 457.2 mm (12 e 18))仅对纸盒2可用。 *2B6 w、A6 w、明信片和信封仅对纸盒1可用。 *3有以下四种Foolscap纸：8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w和8 e 13 w。可以选择这些尺寸中的任何一个。有关详细资料，请与维修人员联系。 *4执行信封打印时的类型、存储或所处环境都可能导致褶皱或打印错误。 *5纸盒1可使用以下纸张尺寸："宽度：90 mm至297 mm (3-9/16 inches至11-11/16 inches)和长度：148 mm至431.8 mm (5-13/16 inches至17 inches)"。纸盒2可使用以下纸张尺寸："宽度：139.7 mm至320 mm (5-1/2 inches至12-5/8 inches)和长度：182 mm至457.2 mm (7-3/16 inches至18 inches)"。 *6有以下六种Foolscap纸：8-1/2 e 13-1/2 w、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w和8 e 13 w。可以选择这些尺寸中的任何一个。有关详细资料，请与维修人员联系。 *7在横幅纸张上打印只能从PC中执行。 *8手送托盘可使用以下纸张尺寸："宽度：90 mm至320 mm (3-9/16 inches至12-5/8 inches)和长度：139.7 mm至1200 mm (5-1/2 inches至47-1/4 inches)"。
图像切削宽度 | 对于各纸张尺寸，顶部边缘：4.2 mm (3/16 inches)*1*2、底部边缘/右侧边缘/左侧边缘：3 mm (1/8 inches)*2 打印时裁切图像各边的4.2 mm (3/16 inches)。 *1 薄纸：5 mm (3/16 inches) *2"图像切削宽度"规格仅作参考。在实际使用中，根据机器的运行条件、外部环境影响以及纸张厚度和材质的不同，以上各种原因都有可能导致实际数值产生不同。在进行通常的单页复印时，每边的最大差别不超过2 mm。
纸张重量 | 主机：52 g/m2至256 g/m2 (13-13/16 lb至68-1/8 lb) 手送托盘：60 g/m2至300 g/m2 (15-15/16 lb至79-13/16 lb)
预热时间(23 °C (73.4 °F)、标准电压) | 全彩色：16秒或更少，黑色：16秒或更少 * 这是使用基本风格画面所需的时间。 *预热时间可能会随操作环境和使用情况而异。
首页复印时间 | 全彩色：6.8秒或更少，黑色：5.2秒或更少
复印速度 | 28.2张/分(A4 v、B5 v、8-1/2 e 11 v) 17.1张/分(B4、8-1/2 e 14) 15.1张/分(A3、11 e 17) *以1200 dpi e 1200 dpi模式打印时，或者在普通纸以外的纸张上打印时，打印速度可能会下降。
复印放大 | <固定的相同缩放> 满幅1：1 ^ 0.5%或以下 放大 公制地区1：1.154/1.224/1.414/2.000 英制地区1：1.214/1.294/1.545/2.000 缩小 公制地区1：0.866/0.816/0.707/0.500 英制地区1：0.785/0.733/0.647/0.500 <预设> 3种 <缩放> 25%至400% (以0.1%为增量) <横纵方向独立设置> 25%至400% (以0.1%为增量)
纸张处理/纸张能力 | 纸盒1/纸盒2：各500张(80 g/m2 (21-1/4 lb)) 手送托盘：150张(80 g/m2 (21-1/4 lb))
堆叠能力 | 250张(A4 v (8-1/2 e 11 v)) (80 g/m2 (21-1/4 lb))
连续复印页数 | 1至9999张
自动双面 | 非堆叠类型 纸张尺寸：SRA3、A3至A5、B6 w、A6 w、A3宽纸(311.1 mm e 457.2 mm (12-1/4 e 18))、A3宽纸(304.8 mm e 457.2 mm (12 e 18))、11 e 17至5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K、明信片(4 e 6、A6卡片) 纸张重量：52 g/m2至256 g/m2 (13-13/16 lb至68-1/8 lb)
电源 | AC 220 V至240 V、8 A、50/60 Hz
最大功耗 | 1.58 kW
尺寸([宽] e [厚] e [高]) | 615 mm (24-3/16 inches) e 688 mm (27-1/16 inches) e 899 mm (35-3/8 inches) (包括ADF)
机器占地尺寸([宽] e [厚] e [高]) | 937 mm (36-7/8 inches) e 1322 mm (52-1/16 inches) e 1241 mm (48-7/8 inches) *该尺寸为拉出纸盒并打开手送托盘的纸盒扩展器和ADF时的尺寸。
重量 | 约85 kg (187-3/8 lb)

### 自动双面输稿器

项目 | 规格
--- | ---
输稿器类型 | 自动双面输稿器
原稿类型 | 普通纸 单面原稿：35 g/m2至128 g/m2 (9-5/16 lb至34-1/16 lb) 双面原稿：50 g/m2至128 g/m2 (13-5/16 lb至34-1/16 lb) 混合原稿：50 g/m2至128 g/m2 (13-5/16 lb至34-1/16 lb)
原稿尺寸 | 最大A3 (11 e 17)
原稿装载容量 | 130张(80 g/m2 (21-1/4 lb))
扫描速度 | 复印时(黑白/彩色、A4 v或Letter (8-1/2 e 11 v)、分辨率600 dpi) 单面原稿：36面/分 双面原稿：16面/分 复印时(黑白/彩色、A4 v或Letter (8-1/2 e 11 v)、分辨率300 dpi) 单面原稿：70面/分 双面原稿：24面/分
电源 | 从机器供电
尺寸([宽] e [厚] e [高]) | 565 mm (22-1/4 inches) e 461 mm (18-1/8 inches) e 121.6 mm (4-13/16 inches)
重量 | 约6.1 kg (13-7/16 lb)

### 扫描功能规格

项目 | 规格
--- | ---
类型 | 全彩色扫描仪
扫描尺寸 | 符合主机规格。
扫描分辨率 | 推：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi 拉：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
扫描速度 | 彩色/黑白：单面原稿70面/分、双面原稿24面/分 *使用ADF以300 dpi模式扫描A4原稿时的速度。
接口 | 以太网(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac* *启用无线网络连接功能时可用。
支持的协议 | TCP/IP (FTP、SMB*、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6) *兼容SMB 3.1。
输出格式 | TIFF、PDF、紧凑型PDF、PDF/A、线性化PDF、JPEG、XPS、紧凑型XPS、OOXML (pptx, xlsx, docx)、可查找的PDF、OFD
支持的操作系统 | Windows 10 * Windows 11 *支持32位(x86)或64位(x64)环境。
驱动程序 | TWAIN驱动程序

### 打印机规格

项目 | 规格
--- | ---
类型 | 嵌入式
纸张尺寸 | 符合主机规格。
打印速度 | 符合主机规格。
分辨率 | 1800 dpi (相当值) e 600 dpi (平滑)或1200 dpi e 1200 dpi (在1200 dpi模式下)
页面描述语言 | PCL5e/c模拟 PCL6 (XL ver.3.0)模拟 PostScript 3模拟(3016)
字体 | <PCL> 欧洲80种字体 <PS> 欧洲137种字体
支持的协议 | TCP/IP (LPD、Raw、SMB*、IPP) *兼容SMB 3.1。
支持的操作系统(PCL) | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 *支持32位(x86)或64位(x64)环境。
支持的操作系统(PS) | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 *支持32位(x86)或64位(x64)环境。 macOS 11/12/13/14/15 (基于Intel的PPD) macOS 11 (Apple M1芯片版本PPD) macOS 12/13/14/15 (Apple M1/M2芯片版本PPD) Linux (PPD)
接口 | 以太网(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1 IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac* *启用无线网络连接功能时可用。

### 无线网络连接功能规格

项目 | 规格
--- | ---
遵从性标准 | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
发送方法 | DS-SS方法/OFDM方法
2.4 GHz频率范围 | 2.412 GHz至2.472 GHz (根据各国家的无线电法)
5 GHz频率范围 | 5.180 GHz至5.825 GHz (根据各国家的无线电法)
2.4 GHz信道 | 1至13个信道(根据各国家的无线电法)
5 GHz信道 | 36至165个信道(根据各国家的无线电法)
额定数据传输速度 | IEEE802.11b：最大11.0 Mbps IEEE802.11g：最大54.0 Mbps IEEE802.11n：最大144.4 Mbps (20 MHz)，最大300.0 Mbps (40 MHz) IEEE802.11a：最大54.0 Mbps IEEE802.11ac：最大400.0 Mbps (40 MHz)，最大866.7 Mbps (80 MHz)
通讯模式 | 备用模式 主要模式
网络接口设置和认证/加密算法 | 仅无线：无认证/加密、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE、802.1X、WPA-EAP(AES)、WPA2-EAP(AES)、WPA3-EAP、WPA3-EAP 192位安全 有线+无线(备用模式)：无认证/加密、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE 有线+无线(主要模式)：无认证/加密、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE、WPA2-PSK/WPA3-SAE

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。