主屏幕 > 关于本机 > 各选购组件的名称及功能 > 选购组件

## 选购组件

### 选购组件的列表

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 主机 | 在扫描器部分扫描原稿，并在打印机部分打印扫描的图像。 该单元在本说明书中称为“本机”或“主机”。
2 | 清洁单元CU-102 | 收集在本机中所产生的小颗粒(UFP)防止其从机器中溢出。
3 | 认证单元AU-102 | 扫描手指的指纹图案执行用户认证。 安装认证单元AU-102需要工作台WT-520。 该单元在本说明书中称为生物认证单元。
4 | 工作台WT-520 | 提供一个临时放置原稿或其他材料的地方。也可以在安装认证单元AU-102或排纸处理器FS-P04时使用。
5 | 排纸处理器FS-P04 | 装订打印页。 对于装订针，请使用装订针组件SK-501。 安装排纸处理器FS-P04需要工作台WT-520。 有关如何使用排纸处理器FS-P04的详细资料，请参见使用排纸处理器FS-P04。
6 | 键小键盘KP-P03 | 配备在控制面板侧面。 允许您使用硬件按键操作本机或输入数字。
7 | 安装组件MK-730 | 用于在横幅纸张上打印数据。 该单元在本说明书中称为横幅纸张装入导板。
8 | 工作台DK-705 | 用于将本机安装在地面上。 该单元在本说明书中称为工作台。
9 | 工作台DK-516S | 用于将本机安装在地面上。 该单元在本说明书中称为工作台。
10 | 大容量纸盒PC-416 | 允许您最多装入2500张A4 (8-1/2 e 11)尺寸的纸张。 该单元在本说明书中称为大容量纸盒(内置)。
11 | 双纸盒纸柜PC-216 | 允许您在顶部和底部纸盒中分别最多装入500张纸。 该单元在本说明书中称为双纸盒纸柜。
12 | 单纸盒纸柜PC-116 | 允许您在顶部纸盒中最多装入500张纸，并使用底部纸盒作为存储盒。 该单元在本说明书中称为单纸盒纸柜。
13 | 排纸处理器FS-542 | 将该单元安装到本机的出纸盘上。 将打印件输出前分页、分组和装订。
14 | 打孔组件PK-527 | 将该单元安装到排纸处理器FS-542上。 该单元支持打孔功能。
15 | 作业分离器JS-506 | 将该单元安装到本机的出纸盘上。 该单元将打印件分页。

### 其它选购组件的列表

下列选购件内置在本机中，不在图中显示。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 本地接口组件EK-608 | 使用语音导航功能时安装该单元。 新增了扬声器和USB端口。 该单元在本说明书中称为本地接口组件。
2 | 本地接口组件EK-609 | 使用蓝牙LE兼容iOS终端的语音导航功能或连接功能时安装本单元。 增加了用于蓝牙LE通信的扬声器、USB端口和接收设备。 该单元在本说明书中称为本地接口组件或本地接口组件(兼容语音导航/蓝牙LE)。 本机上无法使用蓝牙LE链接功能。
3 | 本地接口组件EK-P10 | 使用兼容NFC的Android 终端将本单元链接到本机。 增加了NFC通信的接收设备。 该单元在本说明书中称为本地接口组件(兼容NFC)。 本机上无法使用NFC链接功能。
4 | i-Option LK-104 | 允许您添加语音导航功能。
5 | i-Option LK-105 | 允许您添加可查找的PDF功能。
6 | i-Option LK-106 | 用于添加特殊字体之一的条码字体。
7 | i-Option LK-107 | 用于添加特殊字体之一的Unicode字体。
8 | i-Option LK-108 | 用于添加特殊字体之一的OCR字体。 标准情况下，可以使用OCR-B字体(PostScript)。安装此选购件可以使用OCR-A字体(PCL)。
9 | i-Option LK-110 | 允许您将文件转换为DOCX或XLSX类型，或者生成高性能和高质量数据的生成功能。 该选购件中包含i-Option LK-105的功能许可证。若要购买该选购件，您无需购买i-Option LK-105。
10 | i-Option LK-111 | 允许您添加ThinPrint功能。
11 | i-Option LK-114 | 允许您添加无伺服拉式打印功能。
12 | i-Option LK-116 | 允许您添加病毒扫描功能。
13 | 除湿机加热器HT-509 | 防止纸盒中的纸张受到湿气的影响。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216或大容量纸盒PC-416时，可以安装除湿机加热器HT-509。
14 | 安装组件MK-734 | 用于打开或关闭除湿机加热器HT-509操作。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216或大容量纸盒PC-416或工作台DK-516S时，可以安装安装组件MK-734。
15 | 安装组件MK-735 | 将IC卡认证单元安装到主机中时需要。

### 正面

插图显示了主机以及大容量纸盒PC-416。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 大容量纸盒(内置) | 允许您最多装入2500张普通纸。

插图显示了主机以及双纸盒纸柜PC-216或单纸盒纸柜PC-116。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
2 | 下部右门 | 清除纸盒3或纸盒4输送单元中的卡纸时打开此门。
3 | 下部右门释放杆 | 用于锁定下部右门。
4 | 纸盒3 | 允许您最多装入500张普通纸。
5 | 纸盒4/储藏盒 | 安装了单纸盒纸柜时用作储藏盒。 当安装了双纸盒纸柜时，此盒允许您最多装入500张普通纸。

### 侧面/后部

本插图显示了主机以及双纸盒纸柜PC-216、安装组件MK-734和清洁单元CU-102。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 除湿加热器的电源开关 | 用于打开或关闭除湿机加热器操作。此功能可使纸张在电源打开时免受湿气的影响。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216或大容量纸盒PC-416或工作台DK-516S时，除湿机加热器可用。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。