主屏幕 > 前言 > 装入纸张 > 纸张

## 纸张

### 适用的纸张类型

纸张类型 | 纸张重量 | 纸张容量
--- | --- | ---
薄纸 | 52 g/m2至59 g/m2 13-13/16 lb至15-11/16 lb | 纸盒1：500张 纸盒2：500张 单纸盒纸柜PC-116：500张 双纸盒纸柜PC-216：1000张 大容量纸盒PC-416：2500张
普通纸 再生纸 仅单面*1 特殊纸张*2 信头纸*3 彩色纸*4 用户纸张1*5 | 60 g/m2至90 g/m2 15-15/16 lb至23-15/16 lb | 手送托盘：150张 纸盒1：500张 纸盒2：500张 单纸盒纸柜PC-116：500张 双纸盒纸柜PC-216：1000张 大容量纸盒PC-416：2500张
普通纸+ 用户纸张2*5 | 91 g/m2至105 g/m2 24-3/16 lb至27-15/16 lb | 手送托盘：120张 纸盒1：400张 纸盒2：400张 单纸盒纸柜PC-116：400张 双纸盒纸柜PC-216：800张 大容量纸盒PC-416：2000张
厚纸1 用户纸张3*5 | 106 g/m2至120 g/m2 28-3/16 lb至31-15/16 lb | 手送托盘：20张 纸盒1：150张 纸盒2：150张 单纸盒纸柜PC-116：150张 双纸盒纸柜PC-216：300张 大容量纸盒PC-416：1000张
厚纸1+ 用户纸张4*5 | 121 g/m2至157 g/m2 32-3/16 lb至41-3/4 lb | 手送托盘：20张 纸盒1：150张 纸盒2：150张 单纸盒纸柜PC-116：150张 双纸盒纸柜PC-216：300张 大容量纸盒PC-416：1000张
厚纸2 用户纸张5*5 | 158 g/m2至209 g/m2 42 lb至55-5/8 lb | 手送托盘：20张 纸盒1：150张 纸盒2：150张 单纸盒纸柜PC-116：150张 双纸盒纸柜PC-216：300张 大容量纸盒PC-416：1000张
厚纸3 用户纸张6*5 | 210 g/m2至256 g/m2 55-7/8 lb至68-1/8 lb | 手送托盘：20张 纸盒1：150张 纸盒2：150张 单纸盒纸柜PC-116：150张 双纸盒纸柜PC-216：300张 大容量纸盒PC-416：1000张
厚纸4 | 257 g/m2至300 g/m2 68-3/8 lb至79-13/16 lb | 手送托盘：20张
透明胶片 | - | 手送托盘：20张
明信片 (4 e 6、A6卡片) | - | 手送托盘：20张 纸盒1：200张
信封 | - | 手送托盘：10张 纸盒1：70张 *纸盒1的纸张容量是温度23°C (73.4°F)和湿度65%时的参考值。
标签纸 | - | 手送托盘：20张
索引纸 | - | 手送托盘：20张
横幅纸张 | 127 g/m2至210 g/m2 33-13/16 lb至55-7/8 lb | 手送托盘：10张

*1 不进行双面打印的纸张(例如，纸张正面已打印内容时)。

*2 高级纸张和其它特殊纸张。

*3 已打印公司名、预设文本和其它内容的纸张。

*4 彩色纸。

*5 注册为经常使用纸张类型之一的纸张。

备注

- 除普通纸以外的纸张(例如胶片和彩色纸)称为特殊纸张。将特殊纸张装入纸盒时，请指定正确的纸张类型。否则，可能导致卡纸或图像错误。

提示

- 有关纸张重量和介质调整设置，请与维修人员联系。
- 在其中一面已打印的纸张的另一面进行打印时，将纸张装入手送托盘，并在纸张设置中选择[双面第二页]，以提升打印图像的质量。当选择从手送托盘中打印普通纸、普通纸+、厚纸1、厚纸1+、厚纸2、厚纸3或厚纸4时，[双面第二页]可用。
- 如果选择打印薄纸、厚纸3或厚纸4，图像的打印质量可能不理想。
- 请勿使用A5 (5-1/2 e 8-1/2)尺寸或更小的薄纸。
- 当在纸盒中装入厚纸4时，A4或请将8-1/2 e 11 纸张按v方向放置，将A3或11 e 17按w方向放置。
- 将胶片装入纸盒时，请按v方向放置。
- 使用横幅纸张进行打印需要使用选购的横幅纸张装入导板。

### 适用的纸张尺寸

进纸口 | 可用的尺寸
--- | ---
纸盒1 | A3 w至A6 w、B4 w至B6 w、明信片(100 mm e 148 mm) w、11 e 17 w至8-1/2 e 11 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*1、16K v、8K w、信封(日文西式2 w、日文西式3 w、日文西式4 w、长形3 w、长形4 w、方形1 w、方形2 w、方形3 w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch) 宽度：90 mm至297 mm (3-9/16 inches至11-11/16 inches)，长度：148 mm至431.8 mm (5-13/16 inches至17 inches)
纸盒2 | SRA3 w、A3 w至A5 w、B4 w、B5 w/v、12-1/4 e 18 w至8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w 宽度：139.7 mm至320 mm (5-1/2 inches至12-5/8 inches)，长度：182 mm至457.2 mm (7-3/16 inches至18 inches)
手送托盘 | SRA3 w、A3 w至A6 w、B4 w至B6 w、明信片(100 mm e 148 mm) w、横幅纸张*3、12 e 18 w至5-1/2 e 8-1/2 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w、信封(日文西式2 w、日文西式3 w、日文西式4 w、长形3 w、长形4 w、方形1 w、方形2 w、方形3 w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch) 宽度：90 mm至320 mm (3-9/16 inches至12-5/8 inches)，长度：139.7 mm至1200 mm (5-1/2 inches至47-1/4 inches)
单纸盒纸柜PC-116 | A3 w至A5 w、B4 w、B5 w/v、11 e 17 w至8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w
双纸盒纸柜PC-216 | A3 w至A5 w、B4 w、B5 w/v、11 e 17 w至8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w
大容量纸盒PC-416 | A4 v、8-1/2 e 11 v
自动双面器组件 | SRA3 w、A3 w至A6 w、B4 w至B6 w、ISO-B5 w/v、明信片(100 mm e 148 mm) w、12-1/4 e 18 w至5-1/2 e 8-1/2 w、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w 宽度：100 mm至320 mm (3-15/16 inches至12-5/8 inches)，长度：148 mm至457.2 mm (5-13/16 inches至18 inches)

*1有以下四种Foolscap纸：8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w和8 e 13 w。可以选择这些尺寸中的任何一个。有关详细资料，请与维修人员联系。

*2有以下六种Foolscap纸：8-1/2 e 13-1/2 w、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w和8 e 13 w。可以选择这些尺寸中的任何一个。有关详细资料，请与维修人员联系。

*3横幅纸张
宽度：210 mm至297 mm (8-1/4 inches至11-11/16 inches)
长度：457.3 mm至1200 mm (18 inches至47-1/4 inches)

### 不适用纸张

请勿将以下纸张装入纸盒。不遵守这些注意事项可能会造成打印质量下降、卡纸或对机器造成损坏。

- 从机器送入的胶片(即使仍为空白)

- 使用热转印打印机或喷墨打印机打印的纸张

- 折叠的、卷曲的、有皱折的或破损的纸张

- 保持长时间开封的纸张

- 潮湿的纸张、穿孔的纸张，或者带有打孔的纸张

- 特别平滑或特别粗糙的纸张，或者具有不均匀表面的纸张

- 像复写纸、热敏纸、压敏纸或烫印转印纸等处理过的纸张

- 用箔片或压花装饰的纸张

- 非标准形状纸张(非矩形纸张)

- 用胶水、装订针或曲别针装订的纸张

- 附有标签的纸张

- 附有丝带、挂钩、按钮等的纸张

- 纸张封口盖或被封口盖覆盖的部分上有胶水或隔离纸的信封

### 纸张存储

将纸张存放在湿度较小，阴凉、黑暗的位置。如果纸张含有水分，则可能会发生卡纸。

将纸张平放，而不要侧立在边缘上。弯曲的纸张可能会导致卡纸。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。