主屏幕 > 网页管理工具 > 管理机器状态 > 升级本机的固件或设置 > 通过Internet获得固件以升级本机

## 通过Internet获得固件以升级本机

### 设置流程

您可以从外部下载本机的固件以及配置信息以进行升级。

当下载固件或配置信息时，您仍然可以使用机器。

如需从外部下载本机的固件以及配置信息并进行升级，请按照如下步骤操作。

必须由维修人员升级固件和配置信息。有关详细资料，请与维修人员联系。
1
下载固件的准备工作。

- 通过FTP下载固件的准备工作

- 通过HTTP下载固件的准备工作

2
升级本机的固件

- 在特定时间自动升级固件

- 手动升级固件

### 通过FTP下载固件的准备工作

配置通过FTP将固件下载到本机时使用代理的设置。

在Web Connection的管理员模式下选择[网络]-[机器更新设置]-[Internet ISW设置]-[FTP服务器设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[FTP服务器设置] | 使用代理时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[代理服务器地址] | 输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[代理服务器端口号] | 如有必要，更改代理服务器端口号(默认值为[21])。

### 通过HTTP下载固件的准备工作

配置通过HTTP将固件下载到本机时使用代理的设置。

在Web Connection的管理员模式下选择[网络]-[机器更新设置]-[HTTP 代理设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[HTTP 代理设置] | 使用代理时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[代理服务器地址] | 输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[代理服务器端口号] | 如有必要，更改用于HTTP的代理服务器端口号(默认值为[80])。
[代理认证] | 选择是否使用代理认证(默认值为关闭)。 [用户名]：输入用于代理认证的用户名(最多可使用32个单字节字符)。 [密码]：输入用于代理认证的密码(最多可使用32个单字节字符)。

### 在特定时间自动升级固件

本机可以在特定时间自动下载固件并升级固件。

在Web Connection的管理员模式下选择[网络]-[机器更新设置]-[Internet ISW设置]-[在指定时间更新固件]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[在指定时间更新固件] | 在指定时间自动升级固件时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[固件更新开始时间] | 输入本机自动升级固件的时间。

### 手动升级固件

手动从外部下载固件到本机并更新固件。

当下载固件时，您仍然可以如常使用机器。

但是，您不能在升级机器固件时使用本机。当完成固件升级过程后，本机将自动重启。

在Web Connection的管理员模式下选择[网络]-[机器更新设置]-[Internet ISW设置]-[固件更新参数]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[固件版本] | 显示当前固件版本。
[固件下载状态] | 显示固件的下载状态。 单击[刷新]刷新状态。
[固件下载] | 单击此按钮从外部下载固件。
[删除固件] | 单击此按钮删除下载的固件。
[固件更新参数] | 单击此按钮使用已下载的固件升级本机固件。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。