主屏幕 > 网页管理工具 > 限制用户使用本设备 > 采用用户认证/账户跟踪 > MFP认证设置

## MFP认证设置

### 设置流程

可通过本机的认证功能(MFP认证)限制本机用户。本机对用户的认证信息进行内部管理。

采用用户认证可以实现高安全性、低成本的高级操作，例如限制用户访问本机、限制用户使用基于用户的功能以及管理本机的使用状态。

采用MFP认证时，请按照以下步骤配置设置。

1
配置用于用户认证的基本设置
2
请根据您的环境配置设置

- 配置使用户可以使用管理员权限登录到本机的设置

- 限制各用户的可用功能

- 限制可访问目的地

- 按用户管理最大可打印页数

### 配置用于用户认证的基本设置

启用用户认证。另外，在本机注册用户。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[用户认证/帐户监控]-[认证类型]，然后设置认证方法。

- 有关设置的详细资料，请参见[认证类型]设置(在此步骤后叙述)。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[用户认证/帐户监控]-[用户认证设置]-[用户注册]-[新注册]，然后注册用户。

- 有关设置的详细资料，请参见[用户注册]设置(在此步骤后叙述)。

[认证类型]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[一般设置] | 选择[开启(MFP)]采用MFP认证。
[公用帐户访问] | 选择是否允许使用未注册的用户(公共用户) (默认值为[限制])。 [限制]：限制公共用户使用。 [ON (登录)]：允许公共用户使用本机。公共用户使用本机时，请在登录屏幕上选择[公共用户使用>]。 [ON (不登录)]：允许公共用户使用本机。公共用户不登录就可以使用本机。通过此选项，即便有很多公共用户，您也无需登录本机。
[作业数量达到最大值] | 设置每个用户可以打印的张数上限。请在此处选择当打印张数超过允许的上限时执行的操作(默认值为[跳过作业])。 [跳过作业]：停止打印当前作业，开始打印下一个作业。 [停止作业]：停止所有作业。 [删除作业]：删除活动作业。

[用户注册]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 指定用户的注册号码。 选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[用户名] | 输入用户名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 配置的用户名不能与已分配给注册用户的用户名相同。用户名一旦注册，无法更改。
[电子邮件地址] | 输入用户的E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。 如果已注册E-Mail地址，该用户可使用扫描至本机功能和扫描至URL功能。
[帐户密码] | 输入登录本机的密码(最多可使用64个单字节字符)。
[功能许可] | 如有必要，限制用户可用的功能。 有关详细资料，请参见限制各用户的可用功能。
[上限设置] | 设置用户可以打印的张数和可以注册的用户Box数量上限。 有关详细资料，请参见按用户管理最大可打印页数。
[参照许可设置] | 如有必要，限制用户可以访问的目的地。 有关详细资料，请参见限制可访问目的地。
[许可设置] | 根据需要将管理员权限或用户Box管理员权限分配给用户。 有关详细资料，请参见配置使用户可以使用管理员权限登录到本机的设置。

提示

- 如果您在注册一个用户后勾选[继续注册]，可以继续注册另一个用户，无需返回用户列表屏幕。
- 如果将[临时停止使用]设置为开启，可以暂时禁止注册用户使用。
- 如果已同步用户认证和账户跟踪功能，将显示[帐户名]。您可以在[帐户名]中指定用户的账户名。
- 如果在已注册用户列表中单击[计数器]，可以确认各用户所使用的纸张数。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。