主屏幕 > 扫描 > 发送到WebDAV服务器(WebDAV发送) > 如何使用WebDAV发送 > 指定目的地

## 指定目的地

### 直接输入目的地

直接输入目的地信息。

1
触摸[+]。
2
选择[WebDAV]。
3
输入目的地信息。

- 有关详细资料，请参见[直接输入 - WebDAV]设置(在此步骤后叙述)。

4
触摸[OK]。

[直接输入 - WebDAV]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[主机名称] | 输入目的地主机名或IP地址(最多可使用253个字节)。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[文件路径] | 输入在[主机名称]中指定的主机的文件夹名称(最多可使用127个字节)。 输入文件夹名称的示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan/document"
[用户名] | 输入具有文件夹访问权限用户的名称(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[80])。
[代理服务器] | 当您的环境使用代理服务器时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。
[SSL设置] | 当您的环境使用SSL时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。将该选项设置为开启会将[端口号]更改为[443]。

### 使用地址簿

选择目的地选项()会显示本机注册的目的地列表。使用索引切换显示，然后指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用地址簿。

提示

- 在基本风格中，无法同时指定并发送到用于不同功能的地址，如E-mail和传真。

### 搜索注册的目的地

触摸搜索选项()会显示目的地搜索画面。如果注册了大量目的地，系统会搜索目的地的注册名称或地址的字符，以找到目标目的地。有关详细资料，请参见搜索注册的目的地。

### 使用作业历史

触摸历史选项()会显示发送日志列表。从之前的五个作业历史中指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用作业历史。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。