主屏幕 > 网页管理工具 > 与外部应用程序关联 > 关联传真服务器

## 关联传真服务器

### 关于关联传真服务器

使用传真服务器时，可以配置用于注册和使用应用程序的服务器。

使用以电子邮件格式通信的传真服务器时，通过配置设置可以向目的地号码自动添加前缀和后缀。

### 注册应用程序

注册应用程序并配置使用应用程序的服务器。

1
在Web Connection的用户模式下或管理员模式下，选择[目的地注册]-[应用程序注册]以选择想要注册应用程序的位置，然后单击[注册/编辑。]。
2
选择[使用应用程序模板]并选择要使用的模板。

- 如果不使用模板，选择[不使用应用程序模板]。

- 关于本机可用模板的详细资料，请参见应用程序设置模板。

3
注册应用程序并配置服务器设置，然后单击[下一步]。

- 有关设置的详细资料，请参见[应用程序注册]设置(在此步骤后叙述)。

4
选择想要设置的自定义项目，单击[编辑]，然后设置自定义项目。

- 有关设置的详细资料，请参见[自定义项目列表(编辑)]设置(在此步骤后叙述)。

5
单击[确定]。

[应用程序注册]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[应用程序设置] | 配置要注册的应用程序。
| [应用程序名称] | 输入应用名称(最多可使用16个单字节字符或8个双字节字符)。
[服务器设定] | 配置使用该应用程序的服务器。
| [主机地址] | 输入使用应用程序的服务器的主机地址(最多可使用15个单字节字符，含句点)。
[文件路径] | 输入目的地文件路径(最多可使用96个单字节字符)。
[用户ID] | 输入用于登录服务器的用户ID (最多可使用47个单字节字符)。
[密码] | 输入您在[用户ID]中输入的用户名对应的密码(最多可使用31个单字节字符)。
[匿名] | 如果目的地服务器不要求认证，选择开启。
[PASV模式] | 如果您的环境中使用PASV服务器，选择开启。
[代理] | 如果您的环境中使用代理服务器，选择开启。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号。

[自定义项目列表(编辑)]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[按键名称] | 输入按钮名称(最多可使用16个单字节字符或8个双字节字符)。
[功能名] | 选择一个功能名称。
[面板显示信息] | 输入要在本机屏幕上显示的名称(最多可使用32个单字节字符或16个双字节字符)。
[显示方法] | 选择在本机屏幕上显示信息的方法。
[默认值] | 输入默认值。根据[功能名]中选择的功能不同，可以输入的字符数量也不同。 如需隐藏默认值，勾选[输入显示如****的字符串]复选框。
[键盘类型] | 选择在本机画面上显示的键盘类型。
[选购件] | 根据[功能名]中选择的功能设置选项。

### 应用程序设置模板

Web Connection提供以下模板。每个模板提供为每个应用程序预设的不同自定义项目。

[激活FAX功能]

[No.] | [按键名称] | [功能名] | [键盘类型] | [默认值] | [选购件]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [Sender Name (CS)] | [名称] | [ASCII] | [Walkup] | 未指定。
2 | [Fax Number (CS)] | [个人传真号码] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
3 | [TEL Number (CS)] | [个人语音号码] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
4 | [Subject] | [主题] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
5 | [Billing Code 1] | [帐单编码 1] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
6 | [Billing Code 2] | [帐单编码 2] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。

[使用帐户监控管理下的FAX功能]

[No.] | [按键名称] | [功能名] | [键盘类型] | [默认值] | [选购件]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 未指定。
2 | [Sender Name (CS)] | [名称] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
3 | [Password] | [密码] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
4 | [Password Auth#] | [认证] | 未指定。 | 未指定。 | [无]
5 | [Subject] | [主题] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
6 | [Billing Code 1] | [帐单编码 1] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
7 | [Billing Code 2] | [帐单编码 2] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
8 | [CoverSheet Type] | [封面页] | 未指定。 | 未指定。 | 未指定。
9 | [Hold For Preview] | [预览保留] | 未指定。 | 未指定。 | 关

[可靠的DOC格式]

[No.] | [按键名称] | [功能名] | [键盘类型] | [默认值] | [选购件]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 未指定。
2 | [Password] | [密码] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
3 | [Password Auth#] | [认证] | 未指定。 | 未指定。 | [无]
4 | [Delivery Method] | [传送] | 未指定。 | 未指定。 | [安全]
5 | [Subject] | [主题] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
6 | [Billing Code 1] | [帐单编码 1] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
7 | [Billing Code 2] | [帐单编码 2] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
8 | [CoverSheet Type] | [封面页] | 未指定。 | 未指定。 | 未指定。
9 | [Document PW] | [文档密码] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。

[鉴定发送]

[No.] | [按键名称] | [功能名] | [键盘类型] | [默认值] | [选购件]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 未指定。
2 | [Password] | [密码] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
3 | [Password Auth#] | [认证] | 未指定。 | 未指定。 | [无]
4 | [Delivery Method] | [传送] | 未指定。 | 未指定。 | [认证]
5 | [Subject] | [主题] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
6 | [Billing Code 1] | [帐单编码 1] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
7 | [Billing Code 2] | [帐单编码 2] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。
8 | [CoverSheet Type] | [封面页] | 未指定。 | 未指定。 | 未指定。
9 | [Document PW] | [文档密码] | [ASCII] | 未指定。 | 未指定。

### 与以E-Mail格式通信的传真服务器建立关联

当使用以E-Mail格式通信的传真服务器时，可以自动为目的地号码添加前缀和后缀。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[系统设置]-[系统协同设置]-[系统协同设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[前缀/后缀自动设置] | 如果使用以E-mail格式通信的传真服务器时若要向目的地号码自动添加前缀或后缀，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 设置为开启会增大在[目的地注册]-[前缀/后缀]中所注册编号01的数值 。

提示

如果[前缀/后缀自动设置]设置为开启，则会限制其他设置。

- 管理员模式中的[传真设置]不可用(不包括[显示目的地检查]、[PC-传真许可设置]、[确认地址 (TX)]、[确认地址 (注册)]和[PIN代码显示屏蔽功能])。
- [目的地注册]-[应用程序注册]不可用。
- 公告板用户Box、轮询TX用户Box、强制记忆RX用户Box和传真重发用户Box不可用。
- 未注册公告板用户Box和中继用户Box。
- 无法使用机密接收。
- 无法使用摘机键。
- 在扫描/传真模式中，您无法配置[传真页眉设置]、[选择线路]、[快速记忆发送]、[轮询TX]、[轮询RX]、[定时TX]、[密码TX]和[F-代码TX]。
- 无法使用网络传真功能。
- 在地址簿中注册传真目的地时，[外线]、[音调]、[暂停]、[-]和[选择线路]不可用。
- 报告不会从本机的作业显示屏幕输出。
- 作业历史中显示的号码不含前缀和后缀。
- 发送作业类型被视为E-Mail处理。
- 不更新计数器中的传真发送。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。