主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 实用的打印功能 > 指定图像质量

## 指定图像质量

### 微调图像质量以适合原稿([画质调整])

可以根据原稿微调图像质量。

可以调整原稿的整体图像质量，也可以详细调整原稿每个元素(如文字和照片)的图像质量。当使用PCL驱动程序时，可以调整亮度和对比度。

1
在[图像品质]选项中，单击[画质调整...]。
2
根据原稿微调图像质量。

- [简易]：调整整个原稿的图像质量。

- [详细]：详细调整原稿每个元素(如文字、照片、图形、表格和图表)的图像质量。

3
单击[确定]。
提示

- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序时才可以使用[画质调整...]。

### 选择适用于原稿的最佳图像质量([画质设置])

选择原稿的最佳设置，以最佳图像质量等级进行打印。

根据要打印的原稿选择下列处理中的一种；适合主要由文字组成的原稿的处理、适合照片的处理、适合使用DTP创建的原稿的处理或适合打印CAD数据的处理。

在[图像品质]选项的[画质设置]中，选择适合原稿的图像设置模式。

### 指定图形图案浓度([模式]) (仅限PCL)

在[图像品质]选项的[模式]中，选择图形图案浓度。

提示

- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序(PCL)时才可以使用[模式]。

### 指定图形图像的压缩比([图像压缩]) (仅限PCL)

在[图像品质]选项的[图像压缩]中，选择压缩原稿中的图像数据时优先质量还是优先打印速度。

提示

- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序(PCL)时才可以使用[图像压缩]。

### 节省碳粉([碳粉节省])

在[图像品质]选项中选择[碳粉节省]复选框可以调整打印浓度，以节省消耗的碳粉量。

### 锐化文字等之间的边框([边缘增强])

锐化图形和表格中的文字等图像的边缘以增加易读性。

在[图像品质]选项的[边缘增强]中，选择突出显示的级别。

### 指定字体处理([设置字体])

指定如何处理打印字体。

1
在[图像品质]选项中，单击[设置字体...]。
2
更改如何处理打印字体。

- 有关详细资料，请参见[设置字体]设置(在此步骤后叙述)。

3
单击[确定]。

[设置字体]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[下载字体] | 选择从PC下载到本机的字体类型。
[使用打印机字体] | 选择此复选框可以在打印期间用打印机字体替换TrueType字体。使用打印机字体可提高打印速度。 在正常打印操作中，建议选择此复选框。
[TrueType字体替换表](仅限PCL) | 当要指定替换TrueType字体的打印机字体时，设置此表。 从列表中选择TrueType字体，然后在[使用的打印机字体]中选择要替换TrueType字体的打印机字体。

提示

- 如果在使用PCL驱动程序的环境中字符为乱码，建议选择[下载字体]中的[位图]，并清除[使用打印机字体]复选框。
- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序时才可以使用[设置字体...]。

### 防止细线打印失败([细线支持]) (仅限PCL)

选择此选项可以防止细线在缩小尺寸打印时消失。

在[其它]选项中，选择[细线支持]复选框。

提示

- 此方法对Excel中创建的表格边框等细线有效，但对插图中使用的细线无效。
- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序(PCL)时才可以使用[细线支持]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。