主屏幕 > 关于本机 > 功能与所需选购件列表

## 功能与所需选购件列表

### 复印选购件

功能 | 所需选购件
--- | ---
中央折叠 中央装订&折叠 三折 | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
Z折 | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和Z形折叠单元ZU-609 排纸处理器FS-540 SD和Z形折叠单元ZU-609
打孔 | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-540 SD和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-539和打孔组件PK-524 排纸处理器FS-539 SD和打孔组件PK-524
装订 | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD
排纸处理程序 | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD
小册子原稿 | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
复印防止 | 安全组件
密码复印 | 安全组件

### 打印选购件

功能 | 所需选购件
--- | ---
中央折叠 中央装订&折叠 三折 | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
Z折 | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540和Z形折叠单元ZU-609 排纸处理器FS-540 SD和Z形折叠单元ZU-609
打孔 | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-540 SD和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-539和打孔组件PK-524 排纸处理器FS-539 SD和打孔组件PK-524
装订 | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD
复印防止 | 安全组件
密码复印 | 安全组件
横幅打印 | 横幅纸张装入导板
E-mail接收打印 | i-Option LK-110
ThinPrint | i-Option LK-111
无伺服拉式打印 | i-Option LK-114

### 扫描选购件

功能 | 所需选购件
--- | ---
DOCX/XLSX转换与OCR字符识别 | i-Option LK-110
可查找的PDF | 需要以下单元之一。 i-Option LK-105 i-Option LK-110

### 传真和网络传真选购件

功能 | 所需选购件
--- | ---
传真 | 传真组件
IP地址传真发送 | 传真组件
IP传真(SIP) | 传真组件和i-Option LK-117
TX印记 | 印记单元
常规文件类型(TSI路由) | i-Option LK-110
DOCX/XLSX转换与OCR字符识别 | i-Option LK-110
PDF Web优化(转发TX) | i-Option LK-110
PDF/A (转发TX) | i-Option LK-110
可查找的PDF转换(转发TX) | i-Option LK-110

### 导航、字体和安全选购件

功能 | 所需选购件
--- | ---
语音导航 | i-Option LK-104和本地接口组件
条码字体 | i-Option LK-106
Unicode字体 | i-Option LK-107
OCR字体 | i-Option LK-108
病毒扫描 | i-Option LK-116

### 通信选购件

功能 | 所需选购件
--- | ---
无线网络连接 | 无线LAN接口组件

### 认证选购件

功能 | 所需选购件
--- | ---
生物认证 | 生物认证单元和工作台

### 通过安装选购件显示的用户设置

功能 | 所需选购件
--- | ---
[设备信息]-[病毒扫描信息] | i-Option LK-116
[封面插页器设置] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和插页器 排纸处理器FS-540 SD和插页器
[传真设置] | 传真组件
[传真动态屏幕] | 传真组件
[鞍式装订自动小册子选择] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
[可查找PDF设置] | 需要以下单元之一。 i-Option LK-105 i-Option LK-110
[完成程序] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD
[装订] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD
[打孔] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-540 SD和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-539和打孔组件PK-524 排纸处理器FS-539 SD和打孔组件PK-524
[折叠类型设置] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
[对折/三折叠规格设置] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
[条码字体设置] | i-Option LK-106
[传真目的地] | 传真组件
[IP地址传真] | 传真组件
[IP-FAX(T38)] | 传真组件和i-Option LK-117
[机密接收] | 传真组件
[公告板用户BOX] | 传真组件
[中继用户BOX] | 传真组件

### 通过安装选购件显示的管理员设置

功能 | 所需选购件
--- | ---
[输出纸盘设定] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD 作业分离器JS-602
[移位输出每项作业] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD 作业分离器JS-602
[中央装订位置] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
[半折叠位置] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
[第1三折位置调整] [第2三折位置调整] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 SD
[三折输出设置] | 排纸处理器FS-540 SD
[打孔垂直位置调整] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-540 SD和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-539和打孔组件PK-524 排纸处理器FS-539 SD和打孔组件PK-524
[打孔水平位置调整] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-540 SD和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-539和打孔组件PK-524 排纸处理器FS-539 SD和打孔组件PK-524
[打孔对位波幅尺寸调整] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-540 SD和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-539和打孔组件PK-524 排纸处理器FS-539 SD和打孔组件PK-524
[打孔边缘传感器调整] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和打孔组件PK-526 排纸处理器FS-540 SD和打孔组件PK-526
[垂直打孔(Z形折叠)位置调整] [水平打孔(Z-形折叠)位置调整] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和Z形折叠单元ZU-609 排纸处理器FS-540 SD和Z形折叠单元ZU-609
[第1Z型折叠位置调整] [第2Z型折叠位置调整] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和Z形折叠单元ZU-609 排纸处理器FS-540 SD和Z形折叠单元ZU-609
[海报插入器纸盒尺寸调整] | 需要以下组合之一。 排纸处理器FS-540和插页器 排纸处理器FS-540 SD和插页器
[鞍式装订排纸位置调整。] | 排纸处理器FS-540 SD
[可查找PDF设置] | 需要以下单元之一。 i-Option LK-105 i-Option LK-110
[传真目的地] | 传真组件
[IP地址传真] | 传真组件
[IP-FAX(T38)] | 传真组件和i-Option LK-117
[机密接收] | 传真组件
[公告板用户BOX] | 传真组件
[中继用户BOX] | 传真组件
[认证设备设置] | 认证单元
[TCP/IP 设置]-[有线设置]或[无线设置] | 无线LAN接口组件
[LDAP 设置]-[默认查找结果显示设置] | 传真组件(或启用Internet传真功能。)
[E-mail接收打印] | i-Option LK-110
[网络传真设置] | 传真组件
[ThinPrint设置] | i-Option LK-111
[网络I/F配置] | 无线LAN接口组件
[传真设置] | 传真组件
[转发TX 设置]-[文件格式]-[DOCX]/[XLSX] | i-Option LK-110
[转发TX 设置]-[PDF线性化设置] | i-Option LK-110
[转发TX 设置]-[PDF/A] | i-Option LK-110
[转发TX 设置]-[可查找的PDF] | i-Option LK-110
[转发TX 设置]-[字符识别] | i-Option LK-110
[TSI用户BOX 设置]-[文件格式]/[E-mail附件方式]/[设置所有] | i-Option LK-110
[无伺服拉式打印设置] | i-Option LK-114
[复印防止] | 安全组件
[密码复印] | 安全组件
[声音指导设置] | i-Option LK-104和本地接口组件
[病毒扫描设置] | i-Option LK-116
[手动装订设置] | 需要以下单元之一。 排纸处理器FS-540 排纸处理器FS-540 SD 排纸处理器FS-539 排纸处理器FS-539 SD
[SIP 设置] | 传真组件和i-Option LK-117
[纸张类型自动检测设置] | 自动纸张类型检知器
[自动信封检测设置] | 自动纸张类型检知器

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。