主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [复合机设置]

## [复合机设置]

### [基础设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[复合机设置]-[基础设置]

配置复印操作的基本设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动规格与缩放倍率] | 当在稿台上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[自动ADF尺寸与缩放] | 当在ADF上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[当APS关闭时指定默认的纸盒] | 选择当取消[纸张]的[自动]选项后要切换到的纸盒(默认值为[APS开前的纸盒])。 [APS开前的纸盒]：在取消选择[自动]前切换到指定的纸盒。 [默认纸盒]：切换到纸盒1。
[三折打印边] | 指定在折叠的打印面朝内还是朝外的情况下弹出三折复印件(默认值为[内])。
[复印操作时的打印作业] | 在触摸屏上执行复印操作期间收到打印作业或传真作业时选择要执行的操作(默认值为[打印])。 [打印]：立即打印打印件或传真作业。 [仅限接收]：复印操作完成后将打印或传真作业打印。
[自动图像旋转] | 选择原稿方向与纸张方向不同时自动旋转图像的设置(默认值为[当设置自动纸张/自动缩放时])。 [当设置自动纸张/自动缩放/缩小时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动纸张/自动缩放时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动缩放/缩小时]：当[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [设置自动缩放时]：当[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。

### [环保复合机设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[复合机设置]-[环保复合机设置]

使用环保复印功能时，请更改在[环保复印]中注册的复印设置。

设置 | 说明
--- | ---
[合并] | 选择在一页上复印的原稿页数(默认值为[2合1])。
[双面设置] | 选择原稿扫描面(单面/双面)和原稿打印面(单面/双面)的组合(默认值为[单面 > 双面])

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。