主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 实用的打印功能 > 将纸张插入原稿

## 将纸张插入原稿

### 插入封面和封底([封面]/[封底])

可以将封页插在正文的第一页之前或最后一页之后。

封面和封底的纸张可与正文纸张不同(在纸张颜色和厚度方面)。可进行一次性打印。

1
在[基本]选项的[纸盒]中，选择用于打印正文页的纸盒。

- 无法选择[自动]。

2
在[封面模式]选项中，选择[封面]或[封底]复选框。

- 必要时可以选择在插页上打印原稿还是将其留为空白。当打印插页时，原稿的第一页打印在封面上，原稿的最后一页打印在封底上。

3
在[封面模式]选项中选择[封面纸盒]或[封底纸盒]，选择作为封面或封底插入的纸张的纸盒。

### 插入封面和封底([正面封皮]/[背面封皮])

可以将选购的插页器纸张作为外部封面插在原稿的第一页之前或最后一页之后。

1
在[基本]选项的[纸盒]中，选择用于打印正文页的纸盒。

- 无法选择[自动]。

2
在[封面模式]选项中，选择[正面封皮]或[背面封皮]复选框。
3
为作为封面和封底插入的纸张选择PI纸盒。

### 在透明胶片间插入纸张([OHP插页])

当打印到多张透明胶片上时，可以在透明胶片之间插入指定的纸张。这些纸张可防止透明胶片由于打印时产生的热或静电而粘在一起。

1
在[基本]选项的[纸张类型]中选择[OHP投影片]。

- [打印类型]更改为[单面]。

2
在[封面模式]选项中，选择[OHP插页]复选框。

- OHP插页作为空白页插入。

3
在[封面模式]选项中选择[插页纸盒]，然后为在透明胶片之间插入的纸张选择纸盒。

### 将纸张插入指定页([逐页设置])

与其他页不同的纸张在指定页中插入。

您可以插入彩色纸和厚纸。也可以选择是否在插入的纸张上打印原稿。

事先创建一个指定每页的纸张和打印设置的列表。当在插入的纸张上打印时，选择打印时要应用的列表。

1
在[封面模式]选项中，选择[逐页设置]复选框，然后单击[编辑列表...]。

- 当已经准备了列表时，选择打印时要应用的列表。

2
通过指定每页的纸张和打印设置创建列表。

- 有关详细资料，请参见[逐页设置]设置(在此步骤后叙述)。

3
单击[确定]。

[逐页设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[设置列表] | 每页的设置显示在列表中。
| [列表名] | 选择要创建的列表。
[列表名编辑...] | 必要时更改列表名称。
[上移]/[下移] | 这些按钮可移动列表中设置的顺序。但不会更改设置。
[追加] | 此按钮可在列表中添加设置。
[删除] | 此按钮可删除列表中选择的设置。
[追加/编辑] | 可以将设置添加到[设置列表]或编辑设置。
| [页码] | 输入要添加的页码。 若要指定多个页码，用逗号分隔每个页码(如"2，4，6")或使用连字符连接页码(如"6-10")。
[更改设置] | 更改在[追加/编辑]列表中选择的项目的设置。 [打印类型]：选择打印指定页时应用的打印类型。 [纸盒]：选择用于打印指定页的纸盒。 [装订]：选择装订指定页时应用的装订位置。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。