主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [BOX]

## [BOX]

### [用户BOX列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[BOX]-[用户BOX列表]

显示公共、个人或群组用户Box列表。另外，可以注册或编辑公共、个人或群组用户Box。

若要注册新的Box，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[用户BOX号码] | 用户Box的注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。当指定编号时，选择[直接输入]，然后输入一个1至999999999之间的数值。
[用户BOX名称] | 输入用户Box名称(最多可使用20个字符)。
[用户BOX密码] | 若要使用密码限制用户Box的使用，输入用户Box密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。
[索引] | 使用注册的名称选择索引。
[用户BOX类型] | 启用用户认证或账户跟踪时，选择用户Box类型。如果选择[个人]，请指定所属用户。如果选择[组]，请指定所属账户。
[自动删除文档] | 指定从文件保存在用户Box、最后一次打印时的日期/时间；或从用户Box发送文件时的日期/时间至自动删除文件的日期/时间之间的期限。 [不删除]：在用户Box中保留文件。 [指定天数]：选择自动删除文件前保留的天数。 [指定时间]：输入自动删除文件前的保留时间。
[用户BOX扩展功能] | 根据需要配置用户BOX扩展功能。
| [机密接收] | 向用户Box添加机密接收功能时设置为开启(默认值为关闭)。 [通讯密码]：输入用于机密接收的密码(最多可使用8个字符)。将传真使用机密TX发送到本机时需要此处输入的密码。将您在此处输入的密码告知发送者。
[自动将文件保存至MFP共享文件夹] | 使用自动将文件保存至MFP共享文件夹功能时设置为开启(默认值为关闭)。 在[SMB通讯加密]中，选择是否使用客户端设备加密SMB通信。若要使用加密功能，必须为用户Box指定密码。启用加密功能仅允许从SMB 3.0或以上版本的客户端设备访问。 满足以下条件时，此设置可用。 [用户BOX类型]设置为[公共]。 [机密接收]设置为关闭。 [SMB服务器设置]和[共享SMB文件设置]在[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SMB 设置]-[SMB服务器设置]中设置为开启。
[Web Connection下载设置] | 选择是否以高速在用户Box中下载文件(默认值为[普通下载])。 该设置不面向以下类型文档。 通过计算机打印功能保存在用户Box中的文档 从USB存储器保存到用户Box的文档 使用F代码功能保存在用户Box中的文档

提示

- 若要编辑或删除注册的用户Box，请在用户Box列表中指定目标Box，然后选择[编辑]或[删除]。

### [系统用户BOX列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[BOX]-[系统用户BOX列表]

显示系统用户Box列表。可以注册或编辑目标系统用户Box。

提示

- 若要编辑或删除注册的系统用户Box，请在系统用户Box列表中指定目标Box，然后选择[编辑]或[删除]。

### [公告板用户BOX]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[BOX]-[系统用户BOX列表]-[公告板用户BOX]

公告板用户Box用于保存轮询所需的多种类型传真文档。若要注册公告板用户Box，请在[新注册]中配置以下设置。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[BOX]-[系统用户BOX列表]-[公告板用户BOX]。

### [中继用户BOX]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[BOX]-[系统用户BOX列表]-[中继用户BOX]

中继用户Box用于在使用本机作为传真机的中继机器时中转数据。若要注册中继用户Box，请在[新注册]中配置以下设置。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[BOX]-[系统用户BOX列表]-[中继用户BOX]。

### [注释箱]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[BOX]-[系统用户BOX列表]-[注释箱]

注释用户Box用于在打印或发送此用户Box中保存的文件时自动添加日期、时间和存档编号。若要注册注释用户Box，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[用户BOX号码] | 用户Box的注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。当指定编号时，选择[直接输入]，然后输入一个1至999999999之间的数值。
[用户BOX名称] | 输入用户Box名称(最多可使用20个字符)。
[用户BOX密码] | 若要使用密码限制用户Box的使用，输入用户Box密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。
[自动删除文档] | 指定从文件保存在用户Box、最后一次打印时的日期/时间；或从用户Box发送文件时的日期/时间至自动删除文件的日期/时间之间的期限。 [不删除]：在用户Box中保留文件。 [不要保存]：选择此选项仅使用文档添加注释，不保存，也不用于复印。 [指定天数]：选择自动删除文件前保留的天数。 [指定时间]：输入自动删除文件前的保留时间。
[号码计数格式] | 从按作业和按页面选择为文件添加编号时的单位。 [通过工作]：为各文件添加编号。即便一个文件包含多页，也将该文件视为一个作业添加相同编号。 [通过页]：为各页添加编号。
[指定文本] | 指定需要添加至文件的固定文本、日期、时间和打印位置。 [文本]：添加任意文本(最多可使用40个字符)。 [编号文本]：在注释开始处添加任意文本(最多可使用20个字符)。 [日期/时间]：选择日期和时间的格式。 [打印位置]：选择打印注释的位置。 [浓度]：选择打印日期、时间和注释的字符浓度。 [编号类型]：选择注释的位数。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。