主屏幕 > 网页管理工具 > 管理机器状态 > 管理设置信息 > 导出配置信息

## 导出配置信息

### 可以导出的信息类型

可以将本机的各类设置信息导出至计算机、SMB共享文件夹或USB闪存。使用此功能可备份本机的各类设置信息或复制设置信息。

可以从本机导出以下信息。

项目 | 说明
--- | ---
[设备设置] | 本机的各种设置。 如有必要，可以使用密码加密要导出的配置文件。
[计数器] | 本机上各类计数器的信息。 从相应的用户或账户和其他项目的计数器中选择要导出的计数器信息。
[认证信息] | 本机管理的认证信息。 选择导出所有认证信息还是仅导出用户注册信息。 如有必要，可以使用密码加密要导出的认证信息文件。
[地址] | 本机注册的地址信息。 从所有地址信息、地址簿、群组、程序和E-mail主题/正文中选择要导出的信息。 如有必要，可以使用密码加密要导出的地址信息文件。
[复印保护/印记] | 复印保护或印记注册信息。
[限制代码列表] | OpenAPI连接应用程序的限制代码列表。
[复印程序] | 复印程序注册信息。

### 将信息导出到计算机

1
在Web Connection的管理员模式下选择[维修]-[输入/输出]以选择要导出的信息，然后单击[输出]。
2
根据要导出的信息配置所需的设置。

- 如果选择了[设备设置]，请从[复印设置]或[备份设置]中选择导出目的。如果选择[复印设置]，请选择要复制的设置类型。

- 如果选择[设备设置]、[认证信息]或[地址]，请按需要输入密码。

- 如果选择[计数器]，请选择要导出的计数器类型。

- 如果选择[认证信息]或[地址]，请选择是否导出所有信息。

- 如果选择[认证信息]或[地址]，请选择保存数据的文件格式。若要使用电子数据表软件编辑信息，请选择[TSV文件]。

3
在[导出目的地]中，选择[导出至PC]。
4
单击[确定]。
5
单击[下载]。

文件即被保存到计算机上。

提示

- 导出具有已注册证书的E-Mail地址时，不会导出证书。在本机上导入地址后，请重新注册证书。
- 有关限制代码的详细资料，请与维修人员联系。

### 将信息导出到SMB共享文件夹

1
在Web Connection的管理员模式下选择[维修]-[输入/输出]以选择要导出的信息，然后单击[输出]。
2
根据要导出的信息配置所需的设置。

- 如果选择了[设备设置]，请从[复印设置]或[备份设置]中选择导出目的。如果选择[复印设置]，请选择要复制的设置类型。

- 如果选择[设备设置]、[认证信息]或[地址]，请按需要输入密码。

- 如果选择[计数器]，请选择要导出的计数器类型。

- 如果选择[认证信息]或[地址]，请选择是否导出所有信息。

- 如果选择[认证信息]或[地址]，请选择保存数据的文件格式。若要使用电子数据表软件编辑信息，请选择[TSV文件]。

3
在[导出目的地]中，选择[导出至SMB]。
4
单击[确定]。
5
输入信息以连接到SMB服务器。

- [服务器地址]：输入SMB服务器地址。输入示例："192.168.1.1"

- [用户名称]：输入用于登录SMB服务器的用户名(最多可使用64个单字节字符)。

- [密码]：输入用于登录SMB服务器的密码(最多可使用64个单字节字符)。

6
单击[连接]。

将显示文件夹选择页面。

7
选择要将目标文件导出至的文件夹，然后单击[确定]。

文件保存到所选SMB共享文件夹中。

提示

- 导出具有已注册证书的E-Mail地址时，不会导出证书。在本机上导入地址后，请重新注册证书。
- 有关限制代码的详细资料，请与维修人员联系。

### 将信息导出到USB闪存

如果通过本机上的网络浏览器访问连接到网络的MFP，可以将配置信息从目的地MFP导出到USB闪存。

1
将USB闪存连接到想要导出配置信息的MFP。
2
在本机上打开网络浏览器，然后指定想要导出配置信息的MFP的IP地址。

- 有关操作步骤的详细资料，请参见显示Web Connection。

此时在网络浏览器屏幕上会显示所访问MFP的Web Connection页面。

3
在Web Connection的管理员模式下选择[维修]-[输入/输出]以选择要导出的信息，然后单击[输出]。
4
根据要导出的信息配置所需的设置。

- 如果选择了[设备设置]，请从[复印设置]或[备份设置]中选择导出目的。如果选择[复印设置]，请选择要复制的设置类型。

- 如果选择[设备设置]、[认证信息]或[地址]，请按需要输入密码。

- 如果选择[计数器]，请选择要导出的计数器类型。

- 如果选择[认证信息]或[地址]，请选择是否导出所有信息。

- 如果选择[认证信息]或[地址]，请选择保存数据的文件格式。若要使用电子数据表软件编辑信息，请选择[TSV文件]。

5
选择[导出至与MFP相连的USB上]，然后单击[确定]。
6
单击[确定]。
提示

- 导出具有已注册证书的E-Mail地址时，不会导出证书。在本机上导入地址后，请重新注册证书。
- 有关限制代码的详细资料，请与维修人员联系。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。