主屏幕 > 辅助功能 > 放大面板显示进行操作(放大显示) > 使用复印功能 > 复印设置([原稿设置])

## 复印设置([原稿设置])

### 指定原稿装订位置([装订位置])

指定适合目标原稿方向的装订位置。

选择[原稿设置]-[装订位置]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 自动配置原稿的装订位置。 当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。 当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。
[上/装订] | 当装订位置设置为原稿顶部时选择该选项。
[左/装订] | 当装订位置设置为原稿左侧时选择该选项。
[右/装订] | 当装订位置设置为原稿右侧时选择此选项。

### 选择适合原稿内容的图像质量等级([原稿类型])

选择原稿的最佳设置，以最佳图像质量进行复印。

选择[原稿设置]-[原稿类型]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[文本] | 将主要包含文本的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能锐化了每个字符的边缘，使图像易于辨识。
[点矩阵原稿] | 将主要包含小或浅字符等文本的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使用高像素浓度重现文本，可扫描出易于辨识的文本。
[复印纸] | 将以均匀浓度从复合机或打印机输出的原稿以最佳图像质量等级复印。
[文本/照片] | 将包含文本和照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。 [照片纸]：选择此选项扫描包含用照片纸打印照片的原稿。 [打印照片]：选择此选项扫描打印出来的原稿(例如，手册或目录)。
[照片] | 将仅包含照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 [照片纸]：选择该选项扫描在照片纸上打印的原稿。 [打印照片]：选择此选项扫描打印出来的原稿(例如，手册或目录)。

### 指定原稿装入方向([原稿方向])

当扫描双面原稿时，指定原稿加载方向，保证扫描原稿的垂直方向设置正确。

选择[原稿设置]-[原稿方向]配置设置。

### 扫描不同尺寸的原稿([混合原稿])

即使对于具有不同尺寸页面的原稿，通过使用ADF，也可以在检测各页尺寸的同时扫描数据。

选择[原稿设置]-[混合原稿]配置设置。

备注

- 在ADF中装入所有原稿页，使页的顶部位于机器的后侧或左侧。

### 扫描折叠原稿([Z折合文档])

如果将折叠原稿装入ADF，可能无法准确检测出原稿尺寸。指定[Z折合文档]时，对折叠的原稿纸张甚至也可以准确地检测出原稿尺寸。

选择[原稿设置]-[Z折合文档]配置设置。

备注

- 将折叠原稿页装入ADF前打开折叠。如果在扫描之前没有将折叠的原稿展开，可能会发生卡纸或可能无法正确检测出其尺寸。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。