主屏幕 > 网页管理工具 > 注册各种信息 > 注册地址簿 > 注册SMB目的地

## 注册SMB目的地

可以使用Web Connection注册或编辑SMB目的地。尽管难以采用触摸屏输入字符，但如果采用计算机则可以轻松实现。

在Web Connection的用户模式下或管理员模式下选择[目的地注册]-[通讯簿]-[新注册]。在[依据功能检索]中，选择[SMB]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称指定搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[主机地址] | 输入目的地计算机名称(主机名)或计算机全称(FQDN) (最多可使用253个字节)。 如果无法指定计算机名称或计算机全称，则输入IP地址。 输入计算机名称(主机名)的示例："HOME-PC" 输入计算机全称(FQDN)的示例："host1.test.local" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[检查连接] | 检查在[主机地址]中指定的主机名是否存在。
[文件路径] | 输入在[主机地址]中指定的主机的共享文件夹名称(最多可使用255个字节)。 输入文件夹名称的示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan\document"
[主机名查找] | 搜索要应用到[主机地址]的主机名。如需搜索主机名，请指定群组名。 [群组名称]：默认显示的用户所属群组的名称。如需更改群组名称，选择[编辑]，然后输入所需的群组名称(最多可使用15个单字节字符)。输入群组名称后，指定搜索条件，然后开始搜索。 [主机名称]：输入目标主机名(最多可使用15个单字节字符)。输入主机名称后，指定搜索条件，然后开始搜索。
[用户ID] | 输入具有文件夹访问权限用户的名称(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")访问文件夹。
[参照] | 参考网络指定所需计算机的共享文件夹。 当认证画面出现时，输入有权限访问共享文件夹的用户的用户名和密码。进行验证后，将会自动设置[主机地址]或[文件路径]。 参照功能在下列条件下可能会失效。 网络(子网)上的512个或更多的工作组或计算机连接到本机。 机器连接到IPv6环境。
[参照许可设置] | 如有必要，限制访问此目的地。 有关详细资料，请参见限制可访问目的地。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。