主屏幕 > 故障排除 > 传真问题 > 典型信息和排除方法

## 典型信息和排除方法

信息 | 原因 | 排除方法
--- | --- | ---
[作业执行失败. 拨号时发生错误. 请检查作业历史.] | 尝试指定次数的重拨，但发送由于收件人正忙或者由于其他原因而失败。 | 检查收件人的状态，然后重新发送传真。 使用摘机键，可以在发送前确认发件方状态。有关详细资料，请参见检查收件人方的状态后发送(手动发送)。
[无法查看发件人.] | 检查地址发送设置为开时机器无法验证收件人。 | 检查是否在目的地机器中注册了发送机的传真号码。
[内存不足无法继续扫描. 触摸[发送]发送文档的扫描部分或[删除]以取消.] | 存储器中的所有可用空间都已被文档扫描用光。 | 若要发送已扫描文档，使用开始键开始发送。若要停止发送，使用停止键。
[传送失败. 请检查线路连接.] | 模块电缆可能已断开。 | 检查模块电缆连接，如果其未连接，请将其牢固地插入。
[无法连接至服务器。] | 网络电缆未正确连接。 | 确保已正确连接了网络电缆。
未正确设置管理员设置下的[网络]。 | 检查是否正确设置了管理员设置下的[网络]。
[无法选择TX地址.超出可以广播的地址上限.] | 指定的目的地数超出了广播发送允许的数量。 | 减少广播目的地的数量，或者分多批进行发送。
[无法在用户Box中保存文档. 存储容量不足. 请检查作业历史.] | 存储器已满。 | 删除不需要的数据，然后重新尝试保存数据。
[用户BOX编号已达到最大值。] | 可注册的用户Box数已达到最大值。 | 删除不需要的用户Box，然后重新尝试注册。可以选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[用户BOX设定]-[删除未使用的用户Box]来删除不含文件的用户Box。
[Box中的文档数量达到上限. 无法再存储文档.] | 可在用户Box中保存的文档数已达到最大值。 | 删除不需要的文档，然后重新尝试注册。
[编程作业已达到其上限.请稍等,直至编程作业完成.] | 可编程处理的作业数已达到最大值。 | 等待至作业完成，或者删除当前作业。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。