主屏幕 > 复印 > 复印操作 > 在信封或明信片上复印 > 在明信片上复印

## 在明信片上复印

### 在纸盒1中装入纸张

最多可以向纸盒1装入200张明信片。

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[复印]。
3
拉出纸盒1。
4
在横向导板上安装附件。
5
将明信片装入纸盒1时，请注意以下要点。

- 装入卷曲的明信片时，请事先如图所示将明信片解开卷曲。

6
将进行打印的一面朝上放置，按w方向装入明信片，如图所示。
7
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
8
关闭纸盒1。
9
从[纸张尺寸选项]中选择[明信片]([4e6]、[A6卡])。
10
触摸[OK]。
11
使用开始键开始复印。

### 在手送托盘中装入纸张

最多可以向手送托盘装入20张明信片。

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[复印]。
3
将明信片装入手送托盘时，请注意以下要点。

- 装入卷曲的明信片时，请事先如图所示将明信片解开卷曲。

4
将进行打印的一面朝下放置，按w方向装入明信片，如图所示。

- 将明信片插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

5
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
6
使用手送托盘时，请注意以下要点。

- 请勿将多余的明信片放入手送托盘。这么做会导致尺寸检测错误。

7
在纸张设置屏幕上，触摸[纸张尺寸]中的[信封 / 明信片]([信封 / 4e6]或[信封 / A6卡片])。
8
从[信封 / 明信片]([信封 / 4e6]、[信封 / A6卡片])中选择[明信片]([4e6]、[A6卡])。

- 将纸张尺寸指定为[明信片]([4e6]、[A6卡])时，纸张类型会自动设置为[厚纸3]。

9
触摸[OK]。
10
使用开始键开始复印。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。