主屏幕 > PC-FAX > 准备PC-传真传输 > 传真驱动程序的快速安装

## 传真驱动程序的快速安装

### 系统环境要求

使用传真驱动程序需要以下系统环境。

项目 | 规格
--- | ---
操作系统 | Windows 10 Home * Windows 10 Pro * Windows 10 Enterprise * Windows 10 Education * Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Enterprise Windows 11 Education Windows Server 2016 Datacenter Windows Server 2016 Standard Windows Server 2016 Essentials Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2022 Datacenter：Azure 版本 Windows Server 2022 Essentials * 支持32位(x86)或64位(x64)环境。
CPU | 任何为操作系统推荐的相同或更高规格的处理器
内存 | 为操作系统推荐的内存容量 操作系统和要使用的应用程序需要足够的可用内存空间。

### 在计算机上安装传真驱动程序

使用安装程序在PC上安装传真驱动程序。

发生以下情况时，请从我们的网站下载通用打印驱动程序(PC-FAX)。

- 本产品并不附带驱动程序DVD。

- 丢失了驱动程序DVD。

- 计算机未配备DVD驱动器。

执行此任务需要管理员权限。
使用USB连接之前，使用USB电缆将本机与计算机连接。如果显示添加新硬件的向导画面，单击[取消]。
1
将驱动程序DVD插入计算机的光盘驱动器，或者解压缩下载的驱动程序。
2
启动安装程序。

- 使用驱动程序DVD时，从安装菜单中选择驱动程序；安装程序自动启动。如果安装程序没有启动，打开DVD上的驱动程序文件夹，双击[UPDSetup.exe](在32位环境下)或[UPDSetup64.exe](在64位环境下)。

- 使用下载的驱动程序时，双击文件夹中[UPDSetup.exe](在32位环境下)或[UPDSetup64.exe](在64位环境下)。

- 出现[用户帐户控制]窗口时，单击[是]。

3
阅读许可协议，然后单击[同意]。
4
单击[安装(搜索设备)]检测网络上的设备。

- 如果单击[安装(手动输入)]，可以手动设置打印机。

5
从已检测的打印机列表中选择本机。

- 如果未检测到本机，重新启动本机。如果重新启动后仍未检测到本机，请回到第4步并单击[安装(手动输入)]。单击[添加打印机]，并手动设置打印机。

- 如果显示多个相同型号，检查IP地址。可以在触摸[机器设置]-[设备信息]显示的画面中检查本机的IP地址。

- 如果单击[再次搜索]，可以再次搜索设备。

- 如果单击[查找设置]，可以指定详细的搜索条件并搜索设备。

- 如果有与设备IP地址对应的端口，请提前删除该端口。

6
根据需要单击[显示设置]，并更改默认打印设置。

- [打印机名称](打印机名称)：根据列表中所选设备的信息自动设置。

- [端口]：设置用于打印机的端口。

- [型号]：自动选择与列表中所选设备对应的型号。

- [驱动程序]：自动选择与列表中所选设备对应的驱动程序。

- [共享设置 共享名]：共享打印机时，选择[共享这台打印机]复选框并输入共享名称。

- [管理员设置]：允许您更改默认打印设置。

7
单击[下一步]。
8
检查要安装的项目，并单击[安装]。
9
安装完成后，请配置传真驱动程序的初始设置。

- 有关传真驱动程序初始设置的详细资料，请参见配置传真驱动程序的默认设置。

提示

- 有关如何使用安装程序更新传真驱动程序的详细资料，请参见更新打印机驱动程序。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。