主屏幕 > 高级功能 > 使用病毒扫描功能 > 设置实时扫描

## 设置实时扫描

### 启用实时扫描

配置设置以在本机发送或接收数据时执行病毒扫描。当接收到打印数据或E-mail时，从USB闪存读取数据以及将数据写入用户Box时，执行病毒扫描。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[安全]-[病毒扫描设置]-[实时扫描]，然后将[实时扫描]设置为开启(默认值为关闭)。

提示

- 如果病毒扫描功能检测到病毒，则会在[外部记忆信息]画面上保持显示警告信息。当您在管理员设置中确认病毒检测历史记录时，会将警告信息清除。有关如何确认病毒检测历史记录的详细资料，请参见查看病毒检测历史记录。

### 设置检测到病毒时的作业限制级别

如果通过实时扫描检测到病毒，则会限制在本机上可执行的作业。

此时可事先设置作业限制级别。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[安全]-[病毒扫描设置]-[实时扫描]-[检测病毒时的作业控制]，然后设置级别(默认值为[等级 1:仅删除发送作业。])。

有关按级别进行限制作业的信息，请参见下表。

设置 | 说明
--- | ---
级别1 | 级别1时，仅会丢弃以下发送作业。 扫描至PC 扫描至云 扫描至USB I-FAX发送 IP地址传真发送 SMB共享文件夹
级别2 | 级别2时，除了级别1的作业，还会丢弃以下作业。仅继续传真接收或E-mail接收作业。 PC打印(正常打印) PC打印(保存到用户Box) 从USB闪存文档打印 从USB闪存文档扫描 直接打印(正常打印) 直接打印(保存到用户Box) 密码加密PDF用户Box 无伺服拉式打印
级别3 | 级别3时，除了级别2的作业，还会丢弃以下作业。 E-mail接收(正常打印) E-mail接收(保存到用户Box) I-FAX接收 IP地址传真接收

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。