主屏幕 > 传真 > 接收选项 > 将所接收传真保存到指定用户Box(PC-传真RX)

## 将所接收传真保存到指定用户Box(PC-传真RX)

### 关于PC-传真RX

PC-传真RX功能自动将接收的传真存储至强制记忆RX用户Box或F编码中指定的用户Box (SUB地址)。

保存的传真作业可以从用户Box中读取到计算机。

提示

- 此功能不能与以下功能共同使用。
  强制记忆RX、转发TX、TSI路由
- 机密传真和请求中继的那些传真会被保存在机密或中继用户Box中。
- 指定的用户Box被指定为接收用户Box目的地时，不使用F编码指定用户Box的传真会被保存在强制记忆RX用户Box中。
- 强制记忆RX用户Box被指定为接收用户Box目的地时，使用以F编码指定的用户Box的传真会造成通信失败。

### 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

启用PC-传真RX。此外，指定保存接入传真的用户Box。

有关设置步骤的详细资料，请参见使用PC-传真RX功能。

提示

- 若要对指定为接收用户Box目的地的用户Box执行密码检查，请指定通信密码取代用户Box的密码。PC-传真RX所用的一些用户Box可以通用通信密码。

### 打印接收的传真或导入到计算机

若要打印通过PC-传真RX保存在用户Box中的传真、或将其作为数据导入到计算机，请浏览该用户Box中的数据。

- 有关如何从公共、个人或群组用户Box打印传真的详细资料，请参见打印用户Box中的文件。

- 使用Web Connection可让您将公共、个人或群组用户Box中保存的传真下载到计算机。有关下载步骤的详细资料，请参见将用户Box中的文件下载到PC中。

- 如果使用基本风格，有关如何打印保存在强制记忆RX用户Box中文件的详细资料，请参见打印用户Box中的传真。

- 如果使用经典风格，有关如何打印保存在强制记忆RX用户Box中文件的详细资料，请参见打印用户Box中的传真。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。