主屏幕 > 网页管理工具 > 管理机器状态 > 监控和检查本机的状态 > 通过E-mail通知发生警告或更换耗材期间

## 通过E-mail通知发生警告或更换耗材期间

### 设置流程

如果在本机上出现让用户添加纸张、更换碳粉或解决卡纸的警告时，可能会发送到注册的E-mail地址。

若要通过E-mail发送机器状态，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置扫描至E-Mail环境

- 选择[网络]-[电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]，然后将[邮件通知功能]设置为开启。

3
配置机器状态通知设置

### 配置机器状态通知设置

注册目的地E-Mail地址。最多可以注册10个目的地E-Mail地址。另外，可以选择发生这些问题时发送通知时的警告。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[维修]-[状态通知设置]-[电子邮件地址]-[编辑]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[通知地址] | 输入目的地E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。
[警告] | 选择要自动通知的项目。选择要通知项目的复选框。

提示

- 如果选择某些[警告]项目的复选框，则会帮助您了解并降低本机的安全风险。有关详细资料，请参见[状态通知设置]。
- 有关通知E-mail中所述设备的安装位置，请使用以下设置。
  Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)[网络]-[HTTP 服务器设置]-[打印机信息]-[打印机位置]

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。