主屏幕 > 网页管理工具 > 加强安全性 > 加密通信 > 使用IPsec通信

## 使用IPsec通信

如果您的环境要求IPsec，请配置此设置。

IPsec技术通过采用加密技术防止通过IP数据包伪造或泄露数据。由于IPsec在网络层加密数据，即便您使用上一层的协议或使用不支持加密的应用程序，仍然可以保证安全通信。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]-[IPsec设置]，然后单击[确定]。
2
从[IPsec设置]中的[IKEv1]或[IKEv2]单击[编辑]，然后设置密钥交换方式。

- 有关详细资料，请参见[IKE]。

3
在[IPsec设置]的[SA]列表中选择未注册号码，单击[编辑]，然后注册安全关联(SA)。

- 有关详细资料，请参见[SA]。

4
在[IPsec设置]的[通讯对方]列表中选择未注册号码，单击[编辑]，然后注册本机的通讯对方。

- 有关详细资料，请参见[通讯对方]。

5
在[IPsec设置]的[协议指定]列表中选择未注册号码，单击[编辑]，然后指定IPsec通讯使用的协议。

- 有关详细资料，请参见[协议指定]。

6
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]-[IPsec使用设置]，然后单击[确定]。
7
在[IPsec使用设置]中设置IPsec。

- 有关详细资料，请参见[IPsec使用设置]。

8
选择[IPsec]-[通信检查]，然后检查使用配置的设置是否可以正常建立与通讯对方的连接。

- 在[IP地址]中输入通讯对方的IP地址，然后单击[检查连接]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。