主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 附录 > 创建LK-114_InstallTool (针对管理员)

## 创建LK-114_InstallTool (针对管理员)

### 创建LK-114_InstallTool

如果用户的计算机不提供管理员权限，请创建安装LK-114_ManagerPort和打印机驱动程序所需的LK-114_InstallTool。

创建LK-114_InstallTool的步骤如下。

- 使用Driver Packaging Utility创建打印机驱动程序安装文件

- 使用LK-114_InstallerCreateTool创建LK-114_InstallTool

提示

- 使用Driver Packaging Utility之前，安装所需的打印机驱动程序以创建打印机驱动程序安装文件。

### 创建打印机驱动程序安装文件

使用Driver Packaging Utility创建打印机驱动程序安装文件。

事先将Driver Packaging Utility复制到计算机上的任意文件夹。

此操作需要具有计算机管理员权限用户的用户ID、域和密码。
1
在Windows中，打开开始菜单，然后显示[打印机和扫描仪]。

- 有关如何打开[打印机和扫描仪]的信息，请参见打开[打印机和扫描仪]。

2
从列表单击本机，然后单击[打印机属性]。

- 在Windows 10中，从列表单击本机，然后单击[管理​​]-[打印机属性]。

3
单击[配置]选项，然后单击[获取设置...]。
4
清除[自动]复选框，然后单击[确定]。
5
双击[DPU.exe]。

- 出现[用户帐户控制]窗口时，单击[是]。

6
阅读许可协议，然后单击[同意]。

出现Driver Packaging Utility窗口。

7
从[编辑]菜单，单击[添加打印机...]。

此操作会显示计算机上安装的标准TCP/IP端口打印机的列表。

8
选择要为LK-114_ManagerPort使用的打印机驱动程序，然后单击[确定]。
9
单击[首选项]选项，然后选择[从此打印机复制]。
10
单击[驱动程序]选项。
11
单击[浏览...]，指定打印机驱动程序的路径，然后单击[确定]。

- 在此步骤中，请指定尚未安装的打印机驱动程序文件夹中的打印机驱动程序文件，而不是[Program Files]文件夹中已安装的打印机驱动程序文件。

12
单击[端口]选项。
13
在[IP 地址/主机名称]中输入IP地址，然后单击[确定]。

会显示添加的打印机名称。

14
从[文件]菜单，单击[另存为...]。
15
输入所需的项目。

- 在[包名]中输入任意名称。

- 选择[执行包时切换到以下用户]复选框，然后输入具有分发目的地管理员权限的用户的用户名、密码和域。

16
单击[保存]。

会创建一个包(打印机驱动程序安装文件)。创建完成后，将出现完成屏幕。

17
单击[确定]。
提示

- 创建打印机驱动程序安装文件后，选择在步骤4中清除的[获取设置...]窗口上的[自动]复选框。

### 创建LK-114_InstallTool

使用LK-114_InstallerCreateTool创建要分发到用户计算机的LK-114_InstallTool。

事先将LK-114_InstallerCreateTool复制到计算机上的任意文件夹。

此操作需要具有计算机管理员权限用户的用户ID、域和密码。
1
打开[LK-114_InstallerCreateTool]文件夹，然后双击[InstCreater.exe]。

LK-114_InstallerCreateTool启动。

2
在[指定客户端PC安装访问权限.]中，指定权限以安装LK-114_ManagerPort。

- 如果执行LK-114_InstallTool的用户没有用户计算机的管理员权限，请输入具有管理员权限用户的[用户ID]、[域]和[密码]。

- 如果执行LK-114_InstallTool的用户具有用户计算机的管理员权限，请清除[指定客户端PC安装访问权限.]复选框。在这种情况下，将使用执行LK-114_InstallTool的[invoke.exe]的用户权限进行安装。

3
在[用户安装操作]中，选择用户是否配置打印机驱动程序或LK-114_ManagerPort设置。

- 如果选择了[自动执行全部]，用户将无需配置任何设置。

- 若要使用LK-114_ManagerPort启用要安装的打印机驱动程序，选择[自动执行全部]，然后选中[已安装的打印机端口名称与下列字符部分相匹配,端口修改为LK-114_Manager Port]复选框，再在文本框中输入在Driver Packaging Utility的[打印机]选项中指定的打印机驱动程序名称。

- 若要在LK-114_ManagerPort安装完成后显示LK-114_ManagerPort设置页，请选择[安装完成后显示管理端口设置.]复选框。

- 用户配置设置时，请选中[用户选择要安装的打印机驱动并进行ManagerPort设置]复选框。

4
在[请在发送一个打印作业到服务器设备时输入设置.]中，配置发送打印作业的设置。

- 根据所配置设置配置LK-114_ManagerPort的目的地信息。
  [目的地名称]：输入用于管理的目的地名称。
  [拓扑设备IP地址]：输入拓扑机器的IP地址以获得无伺服拉式打印群组列表。
  [您所属群组的拓扑设备IP地址]：输入将打印作业发送到的无伺服拉式打印群组中拓扑机器的IP地址。

- 若要从文件导入目的地信息，单击[导入设置文件]，然后选择所需的目的地信息文件。有关目的地信息文件的详细资料，请参见目的地信息文件(针对管理员)。

- 当存储机器的SNMP设置或OpenAPI设置发生变化时，单击[通信设置]，然后配置设置与存储机器建立通信。

- 未配置发送打印作业的任何设置时，请清除[请在发送一个打印作业到服务器设备时输入设置.]复选框。

5
在[包括安装程序里的打印机驱动]中，指定是否将打印机驱动程序包含到LK-114_InstallTool中。

- 将打印机驱动程序包含到LK-114_InstallTool中时，选中[包括安装程序里的打印机驱动]复选框，然后单击[添加一个驱动程序]。跳到第6步。

- 未将打印机驱动程序包含到LK-114_InstallTool中时，清除[包括安装程序里的打印机驱动]复选框。跳到第8步。

6
使用Driver Packaging Utility指定创建的文件夹，选择打印机驱动程序安装文件(exe)，然后单击[打开]。

- 指定兼容用户计算机的打印机驱动程序。

7
在[驱动程序]中，选择目标打印机驱动程序的复选框。

- 在[驱动程序名称]中，根据需要更改打印机驱动程序安装文件(exe)的名称。

8
单击[创建一个安装程序]。

LK-114_InstallTool已创建。创建完成后，将显示创建完成窗口。

9
单击[确定]。

在[LK-114_InstallerCreateTool]文件夹中创建[LK-114_InstallTool_yyyymmddhhmmss]文件夹。"yyyymmddhhmmss"表示创建LK-114_InstallTool时的日期和时间。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。