主屏幕 > 扫描 > 在经典风格中使用扫描发送功能 > 加密E-mail并添加数字签名(S/MIME) > 如何发送

## 如何发送

1
装入原稿。
2
显示经典风格扫描/传真屏幕。
3
指定[应用]-[应用]-[邮件加密]和[数字签名]。

- 若要应用E-mail加密，请将[邮件加密]设置为[开]。

- 若要添加数字签名，请将[数字签名]设置为[开]。

- 如果无法在[数字签名]中更改[开]或[关]状态，则会由管理员指定数字签名是否始终添加。

4
指定目的地的E-mail地址。

- 若要加密E-mail，请选择注册了证书的E-mail地址。已注册证书的E-mail地址会被标记上按键形状的图标。

- 最多可以广播10个E-mail。

5
使用开始键开始发送。

- 如有必要，传输前触摸[检查设置]，然后检查指定的目的地和设置。

- 使用停止键可以停止扫描原稿。显示当前停止作业的列表。若要停止传输，从列表中选择目标作业，然后删除。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。