主屏幕 > 安全增强功能 > 防止接收的传真被盗或丢失

## 防止接收的传真被盗或丢失

### 强制将所接收传真保存在用户Box中而不进行打印(强制记忆RX)

强制记忆RX功能可将所接收传真保存到本机的强制记忆RX用户Box。该功能可将所接收传真保存到用户Box而不进行打印，以防传真被偷或丢失。另外，访问强制记忆RX用户Box需要输入密码。这将确保增强传真通讯发送的安全性。

有关详细资料，请参见强制将所接收传真保存在用户Box中(强制记忆RX)。

### 将接收到的传真转发到预先指定的目的地而不进行打印(转发 TX)

转发TX功能将接收的传真转发至预设的目的地。传真被转发至个人E-mail地址或保存在计算机的共享文件夹中。该功能可将所接收传真转换为文件而不进行打印，并将其转发到指定的目的地，防止传真被盗或丢失。

有关详细资料，请参见将接收的传真转发到其它目的地(转发TX)。

### 针对每个发送者的传真号将接收到的传真转发到指定的目的地而不进行打印(TSI路由)

TSI路由是将接收到的传真根据发送者的传真号(TSI)分类保存在用户Box中或自动将它们转发到计算机上的共享文件夹或E-mail地址的功能。该功能根据发送者将接收到的传真分类到指定的目的地而不进行打印，防止传真被盗或丢失。

有关详细资料，请参见自动排列接入传真(TSI路由)。

### 将接收到的传真保存到指定的用户Box而不进行打印(PC-传真RX)

PC-传真RX是将接收到的传真保存到强制记忆RX用户Box或指定用户Box中的功能。该功能可将所接收传真保存到用户Box而不进行打印，以防传真被偷或丢失。

有关详细资料，请参见将所接收传真保存到指定用户Box(PC-传真RX)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。