主屏幕 > 辅助功能 > 设置操作环境的辅助功能([辅助功能]) > 关于[辅助功能]

## 关于[辅助功能]

在[机器设置]的[辅助功能]中，可以指定像触摸屏调整或更改键音等操作环境的辅助功能选项。

[辅助功能]中的可用设置如下。

设置 | 说明
--- | ---
[面板亮度调整] | 调整触摸屏的亮度等级。
[键重复启动/间隔时间] | 更改按下一个按键到开始按键重复的时间，以及连续输入字符的时间间隔。
[默认放大显示设置] | 更改放大显示模式中的默认设置(打开电源或操作复位键时)。您可以在更改每个功能的设置后通过选择当前设置来更改默认设置。
[自动系统复位确认] | 选择在系统自动重置功能运行时是否显示确认画面，以及是否确认取消放大显示模式。显示画面时，选择显示画面的时间长度。
[自动复位确认] | 选择在自动重置功能运行时是否显示确认画面，以及是否确认设置值的重置。显示画面时，选择显示画面的时间长度。
[放大显示模式确认] | 选择是否在切换到放大显示模式时显示确认屏幕。
[信息显示时间] | 更改在本机屏幕上显示信息的时间。
[反色屏幕显示设置] | 反转显示屏幕的颜色。
[声音设置] | 指定声音，如键音或用于通知本机状态的警告音。
[声音指导设置] | 更改语音导航的音量和播放速度。 当在[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[声音指导设置]中[声音指导设置]设置为开启时，将显示此设置。
[两次轻触设置] | 指定是否连续触摸相同按键被检测为双击操作。
[振动设置] | 指定按下触摸屏上的按键或电源键时的振动强度或模式。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。