主屏幕 > 前言 > 装入纸张 > 自动纸张类型检知器

## 自动纸张类型检知器

自动纸张类型检知器可自动检测纸盒中所装入纸张的类型，并帮助用户选择纸张类型，提供简单的操作性能。

安装自动纸张类型检知器时，请务必注意以下几点。

- 请勿使用开窗信封，也不要使用装有玻璃纸的开窗信封。另外，取决于纸张状况，纸张类型可能无法正确检测。有关不可用纸张的详细资料，请参见不适用纸张。

- 可能无法正确检测由于静电而导致内部卡住的信封。

- 可能无法正确检测到多重进纸。

- 即使检测到纸张为再生纸，取决于设置也可能显示为普通纸。

- 对于仅限单面纸(反面)，可能无法正确检测到其纸张类型。

- 可能无法正确检测特殊纸、光泽纸、亚光纸、仅限单面纸(反面)、标签纸、索引纸或明信片。

- 如果无法正确检测到普通纸、再生纸或信封，请与维修人员联系。

- 可能无法正确检测预印纸(打印了公司名或标志的纸张)。

- 如果经常无法正确检测到正常使用的纸张，请选择[机器设置]-[专家调整]-[自动纸张检测设置]进行调整。

如何自动检测纸张类型

1
触摸主屏幕上的[机器设置]。
2
触摸[管理员]-[系统设置]-[纸张类型自动检测设置]。
3
确认该选项是否设为了开启。
4
触摸[自动信封检测设置]。
5
确认该选项是否设为了开启。
6
触摸Home键()。
7
触摸[纸张]。
8
选择目标纸盒，然后触摸[纸张类型]的[自动检测]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。