主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[机器设置] > [扫描/传真设置]

## [扫描/传真设置]

### [基础设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[扫描/传真设置]-[基础设置]

配置传真和扫描操作的基本设置。

设置 | 说明
--- | ---
[JPEG压缩率] | 选择以彩色发送数据的默认压缩方式(默认值为[标准])。 数据大小在[高画质]中最大，在[高压缩]中最低。
[黑色压缩等级] | 从[MH]和[MMR]中选择黑白传真的默认压缩方式(默认值为[MMR])。 [MH]提供的数据大小大于[MMR]。如果无法打开以[MMR]保存的文件，请以[MH]保存数据。
[紧凑PDF/XPS压缩方式] | 选择以紧凑型PDF格式或紧凑型XPS格式保存数据时的压缩方式(默认值为[标准])。 数据大小在[高画质]中最大，在[高压缩]中最低。
[默认扫描/传真设置] | 更改扫描/传真模式中的默认设置(打开电源或使用复位键时的设置) (默认值为[出厂默认设置])。 您可以在更改扫描/传真模式中的选项设置后通过选择[当前设置]来更改设置。
[默认放大显示设置] | 选择放大显示时，更改扫描/传真模式中的默认设置(打开电源或使用复位键时的设置) (默认值为[出厂默认设置])。 您可以在更改扫描/传真模式中的选项设置后通过选择[当前设置]来更改设置。
[彩色TIFF类型] | 选择以TIFF格式保存原稿数据时的默认压缩方式(默认值为[TIFF(TTN2)])。 如果无法打开以[TIFF(TTN2)]保存的文件，请选择[TIFF(更改TAG)]。
[图像大纲显示] | 选择以大纲PDF格式存储数据时大纲的图片(图形)处理精度(默认值为[关闭])。 大纲处理的精确度以[低]、[中]和[高]的顺序递增。如果您选择[关闭]，将不执行大纲处理。
[避免文档名重复] | 将文字自动添加到文件名时,将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 用户指定文件名时，该功能可避免文件名在目的地中重复。
[分布扫描PDF设置] | 将[PDF]或[小型PDF]选择为文件格式，将文件发送到扫描服务器(默认值为[小型PDF])。 当将PDF设置为扫描流程的文件格式时会应用该功能。
[分布扫描XPS设置] | 将[XPS]或[紧凑XPS]选择为文件格式，将文件发送到扫描服务器(默认值为[XPS])。 当将XPS设置为扫描流程的文件格式时会应用该功能。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。