主屏幕 > 网页管理工具 > 配置传真环境 > 指定有用的发送和接收功能 > 使用PC-传真RX功能

## 使用PC-传真RX功能

PC-传真RX功能自动将接收的传真存储至强制记忆RX用户Box或F编码中指定的用户Box (SUB地址)。可以将保存的传真作业从用户Box读取至计算机。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]-[PC-FAX RX 设置]，然后单击[确定]。
2
在[PC-FAX RX 设置]中，配置使用PC-传真RX功能的设置。

- 有关详细资料，请参见[PC-FAX RX 设置]。

提示

- 此功能不能与以下功能共同使用。
  强制记忆RX、转发TX、TSI路由
- 使用多条线路时，如果[收/发 设置]-[单独接收线路设置]设置为开启，可以为每条线路设置此功能。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。