主屏幕 > 复印 > 复印选项设置 > 基本复印设置

## 基本复印设置

### 选择复印颜色([色彩])

选择复印颜色。

设置 | 说明
--- | ---
[自动彩色] | 以适合扫描原稿的颜色设置复印。
[全彩色] | 不管扫描原稿为彩色还是黑白都以全彩色复印。
[黑色] | 不管扫描原稿为彩色还是黑白都以黑白复印。
[黑+红(文字优先)] | 以两种颜色(黑色和红色)复印主要包含文字的原稿。要在扫描的原稿中着色的区域将以红色复印。
[黑+红(照片优先)] | 以两种颜色(黑色和红色)复印主要包含照片的原稿。要在扫描的原稿中着色的区域将以红色复印。

### 调整复印浓度([浓度])

调整复印图像的浓度。

### 选择适合原稿内容的图像质量等级([原稿类型])

选择原稿的最佳设置，以最佳图像质量进行复印。

设置 | 说明
--- | ---
[文本] | 将主要包含文字的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能锐化了每个字符的边缘，使图像易于辨识。
[文本/照片 打印照片] | 将包含文字和照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。
[文本/照片 照片纸] | 将包含文字和照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描包含在照片纸上所打印照片的原稿。
[照片 打印照片] | 将仅包含照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。
[照片 照片纸] | 将仅包含照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 选择该选项扫描在照片纸上打印的原稿。
[点矩阵原稿] | 将主要包含小或浅字符等文本的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使用高像素浓度重现文字，可扫描出易于辨识的文字。
[地图] | 将具有彩色背景的原稿(例如地图)，或者使用铅笔或彩色细线条绘出的原稿以最佳图像质量等级复印。 得到清晰的复印图像。
[复印原稿] | 将以均匀浓度从复合机或打印机输出的原稿以最佳图像质量等级复印。

### 指定纸盒([纸张])

选择[自动]可自动选择包含与原稿大小相同的纸张的纸盒。

想要在尺寸不同于原稿的纸张上进行复印时，或者在手送托盘中的纸张上复印时，请手动指定所需的纸盒。

提示

- 您可以根据需要更改纸盒的纸张设置。有关详细资料，请参见纸盒纸张设置。

### 放大或缩小原稿图像([缩放])

以任意缩放比率扩印或缩印原稿图像。

设置 | 说明
--- | ---
手动输入 | 手动输入缩放比率。
[自动] | 使用最佳缩放比率自动复印原稿中的图像以适应纸张尺寸。该设置使用起来很方便，您不需要指定缩放比率。
[e1.0] | 以与原稿相同的尺寸(x1.0)复印原稿图像。
固定缩放 | 在标准尺寸纸张上复印标准尺寸原稿时选择预设缩放比率。 会根据所选缩放比率自动切换纸盒。
[手动] | 在垂直和水平方向上手动指定不同的缩放比率。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。