主屏幕 > 传真 > 使用传真功能的准备工作(针对管理员) > 使用此功能所需的设置 > 配置基本传真设置

## 配置基本传真设置

### 注册传真ID

发送传真时，注册要作为发送者信息发送给接收人的传真ID (本机的传真号码)。

注册的信息将是TSI路由功能使用的TSI信息。请务必设置该TSI信息，因为在接收人使用TSI路由功能时需要。

有关设置步骤的详细资料，请参见注册传真ID。

### 注册发送者姓名

注册发送传真时要在接收人传真上打印的发送者姓名(机器名称、公司名称)。

最多可以注册20个发送者名称。根据目的地，您可以为各种目的使用不同的名称。

有关设置步骤的详细资料，请参见注册发送者名称。

### 指定日期和时间

在本机上设置在所发送和所接收传真上打印的日期和时间。您设置的日期和时间将是定时TX的参考时间，该功能在预设时间启用通信。

有关设置步骤的详细资料，请参见设置机器的日期和时间。

### 指定接收方法

请设置接收方法以适合您的环境。

有关详细资料，请参见自动接收传真(机器仅用于传真操作)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。