主屏幕 > 扫描 > 在经典风格中使用扫描发送功能 > 使用Web服务发送(WSD扫描) > 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

## 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

### 配置WSD扫描环境

配置设置以使用WSD扫描功能。

有关设置步骤的详细资料，请参见配置WSD扫描环境。

### 计算机设置

在计算机中安装WSD扫描需要的扫描仪驱动程序。然后，在扫描仪驱动程序中配置扫描发送后要执行的操作。本例显示了适用于Windows 11的步骤。

安装前，打开Windows开始菜单的[设置]，然后确认在[网络和 Internet]-[高级网络设置]-[高级共享设置]中[网络发现]设置为开启。

1
在Windows中，打开开始菜单，然后显示[打印机和扫描仪]。

- 有关如何打开[打印机和扫描仪]的信息，请参见打开[打印机和扫描仪]。

2
单击[添加设备](或[添加打印机或扫描仪])。
3
指定本机，然后安装扫描仪驱动程序。

- 从列表中选择本机，然后单击[添加设备]添加打印机或扫描仪。

- 根据计算机的设置，可能会显示UAC (用户账户控制)对话框。确认详细信息，然后继续。

- 如果本机上同时启用了Web服务的扫描和打印功能，那么将以打印机图标表示机器。

驱动程序会被自动安装。显示确认对话框时，请将其关闭。

4
从列表单击本机，然后单击[扫描仪设置]-[扫描仪属性]。

- 在Windows 10中，从列表单击本机，然后单击[管理​​]-[扫描仪属性]。

5
从列表单击本机，然后单击[属性]。

- 根据计算机的设置，可能会显示UAC (用户账户控制)对话框。确认详细信息，然后继续。

6
单击[事件]选项，然后指定扫描发送(WSD扫描)时目标计算机的操作(如何保存原稿数据)。

- 有关详细资料，请参见[事件]设置(在此步骤后叙述)。

7
在本机的触摸屏上，触摸经典风格的扫描/传真模式中的[直接输入]-[DPWS]，然后确认目标计算机已显示。

然后便完成了计算机上的设置。

[事件]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[选择一个事件] | 选择[扫描]。
[操作] | 选择在本机上执行扫描发送时目标计算机的操作。 [启动这个程序]：启动安装在选择为WSD扫描目的地的计算机中用于WSD扫描的应用程序，然后在应用程序窗口上显示扫描的原稿数据。选择要从列表中启动的应用程序。 [提示要运行哪个程序]：在执行扫描发送的计算机屏幕中显示计算机(目标计算机)中安装的用于WSD扫描的应用程序列表。 [不采取任何操作]：在下列文件夹中作为一个文件保存原稿数据而不启动应用程序。 在计算机上，选择开始-[文档]-[已扫描的文档]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。