主屏幕 > 传真 > 如何发送传真 > 传输选项设置 > 原稿扫描设置

## 原稿扫描设置

### 指定原稿尺寸([扫描尺寸])

没有正确检测到原稿尺寸时，指定想要扫描原稿的尺寸。

### 扫描双面原稿([双面设置])

选择在原稿上进行单面扫描还是双面扫描。

设置 | 说明
--- | ---
[单面 / 双面] | 选择扫描原稿的一面(单面/双面)。
[装订位置] | 选择扫描双面原稿时的原稿装订位置。 [自动]：自动指定原稿的装订位置。当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 [左 / 装订]：当装订位置设置为原稿左侧时选择该选项。 [上方装订]：当装订位置设置为原稿顶部时选择该选项。

### 将几份原稿分批扫描([分离扫描])

如果原稿页数很多无法将其同时装入ADF，则可以分多批装入并将其作为一份作业处理。您可以交替使用ADF和稿台两种方法扫描原稿。

1
装入原稿。
备注

- 一次不要向ADF的原稿进纸盒装入超过300张(80 g/m2 (21-1/4 lb))纸张，装入纸张时纸堆的顶部不得高于标记。否则可能会导致原稿卡纸、原稿损坏或ADF故障。

2
将[分离扫描]设置为开启。
3
使用开始键开始扫描。
4
装入下一个原稿。

- 必要时触摸[编辑设置]更改扫描设置。

5
使用开始键开始扫描。
6
重复第4步和第5步以扫描所有原稿。
7
扫描完所有的原稿之后，选择[完成]。
8
使用开始键开始发送。
相关设置

- [机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[稿台分离扫描]

### 扫描比普通纸薄的原稿([薄纸原稿])

扫描比ADF上普通纸更薄的原稿时，将该选项设为开启。该功能可降低ADF的原稿进纸速度，防止薄纸卡纸。

### 扫描折叠原稿([Z-折原稿])

如果将折叠原稿装入ADF，可能无法准确检测出原稿尺寸。若要扫描ADF上的折叠原稿，将该选项设置为开启。

### 检测双重进纸([多张进纸检测])

当机器检测到原稿在ADF上多重处理，将[多张进纸检测]选择为开启可停止扫描。

可以在双重进纸错误画面上检查已完成扫描原稿的预览，因此可以从那时重新开始扫描。

### 扫描不同尺寸的原稿([混合原稿])

即使对于具有不同尺寸页面的原稿，通过使用ADF，也可以在检测各页尺寸的同时扫描数据。如果原稿宽度相同，请选择[相同宽度]。如果原稿宽度不同，请选择[不同宽度]。

### 将TX印记添加到已扫描原稿([TX印记])

使用ADF扫描原稿时，TX印记会打印在扫描原稿上以证明原稿已被扫描。

备注

- 不想变脏的原稿小心不要使用该功能。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 印记使用的墨水为消耗品。如果墨水变淡，请与维修人员联系。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。