主屏幕 > 高级功能 > 使用病毒扫描功能 > 关于病毒扫描功能

## 关于病毒扫描功能

本机提供了将数据传输到外部设备的各种功能，如通过网络接收作业或者从USB闪存导入数据。如果本机感染了已潜入此类数据中的一种病毒，则会导致存储在本机上的数据暴露在会被未经授权个人查看和篡改的风险。另外，如果本机的控制权被病毒接管，可能会通过网络攻击其它设备。

本机具有检测任何病毒的功能，可检测已潜入要传输到外部设备的数据或者本机上存储数据中的病毒。该功能可通过引用定义病毒特征的样式文件来整理数据，并检测病毒。如果检测到病毒，该功能会放弃作业或显示警告信息。另外，还可将检测到的内容作为历史记录记录。

有以下类型的病毒扫描方法可用。

病毒扫描方法 | 说明
--- | ---
实时扫描 | 正在读取数据或者从本机写入或向本机写入数据时执行病毒扫描。这种方法适用于打印前的假脱机数据，以及发送前的扫描数据。
常规扫描 | 根据指定的计划执行病毒扫描。这种方法可用于存储在用户Box中的数据以及从网络浏览器下载的文件。
手动扫描 | 在所需时间执行病毒扫描。这种方法可用于与常规扫描方法相同的数据。

以下功能和数据用于病毒扫描。

用户可用 | 仅管理员可用
--- | ---
PC打印(正常打印) PC打印(保存到用户Box) 扫描至PC 扫描至云 扫描至USB E-mail接收(正常打印) E-mail接收(保存到用户Box) I-FAX接收 IP地址传真接收 I-FAX发送 IP地址传真发送 从USB闪存文档打印 从USB闪存文档扫描 SMB共享文件夹 直接打印(正常打印) 直接打印(保存到用户Box) 网络浏览器 密码加密PDF用户Box 无伺服拉式打印 | 导入数据(XML/CSV) 应用数据(IWS/OpenAPI) 设备证书 S/MIME证书 字体数据

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 设置病毒扫描功能和下载样式文件需要Internet连接。
- 病毒扫描功能检测到病毒时，可以使用E-mail或SNMP的TRAP功能进行通知。
  在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[维修]-[状态通知设置]，然后选中[检测到病毒]复选框作为要通知的警告。
  有关如何通过E-mail通知的详细资料，请参见通过E-mail通知发生警告或更换耗材期间。
  有关如何通过SNMP的TRAP功能进行通知的详细资料，请参见通过SNMP管理机器。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。