主屏幕 > 节省成本 > 减少传真页数

## 减少传真页数

### 在纸张双面打印接收的传真(双面打印(RX))

双面打印(RX)是在纸张双面打印接收的传真的功能。双面打印多页传真可以减少耗纸量。

有关详细资料，请参见在纸张双面打印传真([接收时以双面打印])。

### 通过传真直接发送计算机上的原稿(PC-传真发送)

PC-传真发送是使用传真驱动程序传真Windows计算机上的原稿数据，就像原稿数据已在本机上打印一样的功能。使用此功能可以通过传真发送数据，而不必在计算机上打印原稿，从而减少耗纸量。

有关详细资料，请参见PC-传真TX功能概述。

### 打印之前查看接收的传真(强制记忆RX)

强制记忆RX功能可将所接收传真保存到本机的强制记忆RX用户Box。可以查看接收的传真的内容并只打印所需的数据，从而减少耗纸量。

有关详细资料，请参见强制将所接收传真保存在用户Box中(强制记忆RX)。

### 将接收的传真转换为文件以转发至指定目的地进行管理(转发TX)

转发TX功能可将所接收传真转移到预先指定的目的地。传真被转发至个人E-mail地址或保存在计算机的共享文件夹中。接收的文件可被转换为文件进行管理，且不需要打印，降低纸张消耗。

有关详细资料，请参见将接收的传真转发到其它目的地(转发TX)。

### 将接收的传真转换为文件以及按传真号将文件分类进行管理(TSI路由)

TSI路由是将接收到的传真根据发送者的传真号(TSI)分类保存在用户Box中或自动将它们转发到计算机上的共享文件夹或E-mail地址的功能。接收的文件可被转换为文件进行管理，且不需要打印，降低纸张消耗。

有关详细资料，请参见自动排列接入传真(TSI路由)。

### 查看接收的传真以及只打印所需的数据(PC-传真RX)

PC-传真RX是将接收到的传真保存到强制记忆RX用户Box或指定用户Box中的功能。可以查看接收的传真的内容并只打印所需的数据，从而减少耗纸量。

有关详细资料，请参见将所接收传真保存到指定用户Box(PC-传真RX)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。