主屏幕 > 传真 > 接收选项 > 保存/转发无法打印的传真(内存代理接收)

## 保存/转发无法打印的传真(内存代理接收)

### 关于内存代理接收

当机器由于卡纸或耗材用尽而无法打印所接收传真时，接收到的传真会保存在内存中直到机器就绪打印。

如果无法快速处理这种问题，那么保存的传真可能会被转发到另一个目的地。

内存代理接收自动运行。

提示

- 没有剩余内存空间时内存代理接收会被禁用。
- 完成对卡纸等的故障排除后，机器开始打印保存的传真。

### 转发在内存中接收和保存的传真(内存代理接收)

1
触摸主屏幕上的[作业列表]。
2
使用内存代理接收选择作业，并触摸[转发]。

- 使用[选择作业]将列表中要显示作业缩小范围。

3
选择要转发的作业，指定转发目的地并触摸[/]。

- 可以通过触摸输入区域或键盘图标直接输入转发目的地，或者也可以通过选择列表图标从在机器中注册的目的地选择一个。

4
触摸[开始]。

转发开始。

提示

- 保存的传真被转发到非传真地址时，传真会被转换为在扫描/传真模式中指定为默认的文件格式。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。