主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 附录：打印机驱动程序的手动安装过程 > 使用IPP/IPPS连接安装

## 使用IPP/IPPS连接安装

### 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

配置IPP/IPPS操作环境。

有关设置步骤的详细资料，请参见配置IPP打印环境。

### 安装方法

执行此任务需要管理员权限。
由于安装期间会搜索打印机，所以请务必将本机与网络连接后再打开。
1
准备打印机驱动程序安装程序。

- 将驱动程序DVD插入计算机的光盘驱动器，或者解压缩下载的驱动程序。如果安装程序启动，请退出。

2
在Windows中，打开开始菜单，然后显示[打印机和扫描仪]。

- 有关如何打开[打印机和扫描仪]的信息，请参见打开[打印机和扫描仪]。

3
单击[添加设备](或[添加打印机或扫描仪])。
4
单击[手动添加](或[我需要的打印机不在列表中])。
5
当机器与网络连接时，打开电源。
6
选择[按名称选择共享打印机]，以下面的格式输入机器的URL，然后单击[下一步]。

- http://<本机的IP地址>/ipp
  示例：http://192.168.1.20/ipp

- 指定使用IPPS打印时，输入"https://[主机名].[域名]/ipp"。
  对于[主机名].[域名]指定为使用中的DNS服务器注册的主机名和域名。

- 如果机器的证书不是认证机构颁发的，必须在计算机上将机器的证书注册为计算机账户的“受信任的根证书颁发机构”颁发的证书。

- 当在机器上注册证书时，检查证书是否将[主机名].[域名]显示为常用名。

7
单击[使用光盘]。
8
单击[浏览]。
9
指定打印机驱动程序(INF文件)，然后单击[打开]。
10
单击[确定]。
11
选择目标打印机驱动程序，然后单击[下一步]。

- 能够选择的打印机驱动程序有PCL、PCL vX.X.X、PS和PS vX.X.X。如果打印机驱动程序不需要与打印机驱动程序的其它版本共存，请选择PCL或PS。如果打印机驱动程序需要与其它版本共存，请选择PCL vX.X.X或PS vX.X.X。

12
单击[下一步]。

打印机驱动程序安装开始。

13
遵循后续页面上的指示。

- 出现[用户帐户控制]窗口时，单击[是]。

14
单击[完成]。

此时便完成打印机驱动程序的安装过程。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。