主屏幕 > PC-FAX > 发送选项 > 发送带认证信息的传真

## 发送带认证信息的传真

### 关于用于认证设置的传真发送

如果已经采用了用户认证和账户跟踪，各用户需要在发送PC-传真时将他/她的认证信息(用户名和密码)发送到本机。这样限制了可通过机器发送PC-传真的用户，防止第三方未经授权的使用。

当本机从未授权使用本机的用户接收到发送作业时，或者当本机接收到没有任何认证信息的发送作业时，本机会自动丢弃这些作业。

提示

- 没有任何认证信息的发送作业是指在传真驱动程序[打印机属性]画面的[配置]选项中未正确设置用户认证或账户跟踪的作业。
- IdP认证功能在本机上无法使用。

### 启用传真驱动程序的用户认证或者账户跟踪。

打开传真驱动程序的[配置]选项，并确保已正确设置用户认证或账户跟踪。

1
打开传真驱动程序的[打印机属性]画面。

- 有关如何显示[打印机属性]画面的信息，请参见如何显示[打印机属性]画面。

2
在[配置]选项的[设备选项]中，检查是否为操作环境正确配置了用户认证/账户跟踪设置。

- 如果没有正确配置，从列表中选择[认证]或[部门管理]，然后更改[更改设置]中的相关设置。

3
单击[确定]。

### 如何发送

1
在[基本]选项中，单击[认证/部门管理...]。
2
启用用户认证时，选择[登录用户]，然后输入用户名和密码。

- 如果允许公共用户(未注册的用户)访问本机，可以选择[共享用户]并发送传真而无需输入用户名和密码。

- 当使用外部认证服务器时，单击[用户认证服务器设置...]并选择认证服务器。

- 如果始终使用相同的用户名和密码，事先注册可消除每次输入的必要。有关详细资料，请参见更改默认打印设置。

3
如果启用了账户跟踪，请输入账户名和密码。

- 如果始终使用相同的账户名和密码，事先注册可消除每次输入的必要。有关详细资料，请参见更改默认打印设置。

4
单击[确定]。

- 如果计算机可以与本机通信，单击[核对]可根据所输入的认证信息执行认证。开始打印前可以确认认证信息是否有错误。

5
若要在一起使用外部服务器认证时执行MFP认证，请在[其它]选项中选择[MFP认证]复选框。
6
发送传真。

如果认证信息正确，则发送传真。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。