主屏幕 > 扫描 > 其他扫描方法 > 扫描卡片

## 扫描卡片

### 关于扫描ID卡

可以使用简单操作扫描并发送小尺寸原稿，例如保险卡和驾驶证。

各种卡片的任何尺寸都可以注册为原稿尺寸。此外，可以根据用途选择合并方法，例如将扫描的原稿数据组合成一个文件，或将其分割为单个文件。

### 如何扫描

1
触摸主屏幕上的[ID卡扫描]。
2
将卡片放在稿台上。

- 将原稿放在稿台的左下角，要扫描的一面朝下。

3
选择原稿尺寸，然后触摸[下一步]。

- 选择已注册的原稿尺寸或手动输入原稿尺寸。

- 可以更改原稿尺寸的注册内容。有关详细资料，请参见注册原稿尺寸。

4
选择目的地，然后触摸[下一步]。

- 若要发送至E-mail地址，请触摸[扫描至邮箱]。

- 若要发送至FTP/SMB/WebDAV地址，请触摸[扫描至PC]。

- 如果触摸屏幕顶部的菜单图标()，最多可注册仅用于该功能的五个目的地。可以从右侧列表中选择注册的目的地。

5
根据需要指定传输选项。

- 在[发送方式]中，可以指定如何将扫描的原稿数据收集到一个文件中。
  [单页]：扫描原稿一次，并发送文件。
  [分离文件]：连续扫描多个原稿，将每个原稿作为单个文件发送。
  [多合一文件]：连续扫描多个原稿，将它们收集到单个文件进行发送。

- 如需检查完成情况，勾选[预览]复选框。

6
关闭原稿盖板，然后使用开始键开始发送。

- 如果在发送选项的[发送方式]中选择了[分离文件]或[多合一文件]，请将下一个原稿放在稿台上，然后触摸[继续扫描]。扫描完所有原稿后，使用开始键开始发送。

提示

- 在步骤4的屏幕顶部菜单中注册的目的地仅用于该功能。编辑或删除屏幕顶部菜单中注册的目的地时，触摸屏幕顶部菜单中的[编辑/删除目的地]。若要编辑目的地，触摸想要编辑目的地的铅笔图标()。若要删除目的地，触摸所需目的地的垃圾桶图标()。

### 注册原稿尺寸

1
触摸原稿尺寸的铅笔图标。
2
选择原稿尺寸设置方法。

- 如果要从默认尺寸选择原稿尺寸，请选择[预设尺寸]。

- 如果要手动设置原稿尺寸，请选择[手动输入]。

3
如果选择[手动输入]，请指定引导图像、注册名称和尺寸。

- 如果触摸[更改图像]，可以更改[ID卡扫描]屏幕上显示的引导图像以适合该卡片。

4
触摸[OK]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。