主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 使用此功能需要做的准备(针对管理员) > 准备用户的计算机打印环境(未分配管理员权限)

## 准备用户的计算机打印环境(未分配管理员权限)

### LK-114_InstallTool的准备

用户的计算机不提供管理员权限时，请使用LK-114_InstallerCreateTool创建LK-114_InstallTool，然后将其分发到用户。有关如何创建LK-114_InstallTool的详细资料，请参见创建LK-114_InstallTool (针对管理员)。使用管理员分发的LK-114_InstallTool安装LK-114_ManagerPort和打印机驱动程序。

本节介绍了如何在[用户安装操作]中选择了[用户选择要安装的打印机驱动并进行ManagerPort设置]以使用LK-114_InstallerCreateTool创建LK-114_InstallTool时的安装方法。

提示

- 在[用户安装操作]中选择[自动执行全部]，而使用LK-114_InstallerCreateTool创建LK-114_InstallTool时，双击LK-114_InstallTool的[invoke.exe]，然后按照画面指示进行安装。LK-114_ManagerPort安装、打印机驱动程序安装及LK-114_ManagerPort设置会自动执行。

### 启动LK-114_InstallTool

双击管理员分发的[LK-114_InstallTool]文件夹中的[invoke.exe]，将显示LK-114_InstallTool安装目标选择窗口。

LK-114_InstallTool安装目标选择窗口由以下部分组成。

项目 | 说明
--- | ---
[安装LK-114_ManagerPort] | 在机器上安装LK-114_ManagerPort。 如果新LK-114_ManagerPort的版本比现有的新，则[更新LK-114_ManagerPort]会作为项目显示。
[安装驱动程序] | 安装打印机驱动程序。
[启用 "LK-114_ManagerPort设置"] | 配置LK-114_ManagerPort设置。

### 安装LK-114_ManagerPort

使用管理员分发的LK-114_InstallTool安装LK-114_ManagerPort。

如果未提供LK-114_InstallTool，请与管理员联系。

1
单击LK-114_InstallTool安装目标选择窗口上的[安装LK-114_ManagerPort]。

- 若要更新，请单击[更新LK-114_ManagerPort]。

2
单击安装开始窗口上的[是]。
3
选择一种安装语言，然后单击[确定]。
4
单击[下一步]。
5
选择[我接受该许可证协议中的条款]，然后单击[下一步]。
6
检查目的地文件夹，然后单击[下一步]。

- 若要在其他文件夹中安装LK-114_ManagerPort，单击[更改]，然后指定文件夹。

7
单击[安装]。

LK-114_ManagerPort安装开始。安装完成后，将出现完成窗口。

8
单击[完成]。

LK-114_ManagerPort安装已完成。

### 安装打印机驱动程序

使用管理员分发的LK-114_InstallTool安装打印机驱动程序。

如果未提供LK-114_InstallTool，请与管理员联系。

安装之前，请检查机器上是否安装了LK-114_ManagerPort。
1
单击LK-114_InstallTool安装目标选择窗口上的[安装驱动程序]。

- 如果在LK-114_InstallerCreateTool中选择了多个打印机驱动程序，会显示打印机驱动程序选择窗口。选择要安装的打印机驱动程序。

2
阅读许可协议，然后单击[同意]。
3
选择使用Driver Packaging Utility创建的打印机驱动程序安装文件，然后单击[启动]。

安装开始。

4
单击[完成]。

此时便完成打印机驱动程序的安装过程。

### 设置打印机端口

更改计算机上所安装打印机驱动程序使用的端口。

打印机端口更改需要计算机的管理员权限。
1
显示LK-114_ManagerPort设置窗口。

- 单击Windows应用程序列表中的[LK-114管理端口设置]。

- 对于LK-114_InstallTool，单击LK-114_InstallTool安装目标选择窗口上的[启用 "LK-114_ManagerPort设置"]。

2
单击[更改使用的打印机端口号]。
3
将目标打印机的端口更改为[LK-114_ManagerPort]，然后单击[确定]。

打印机端口设置完成后，设置目的地信息。

### 设置目的地信息

从计算机上指定要设置为打印作业发送目的地的无伺服拉式打印群组。

也可以通过在应用程序中管理目的地信息，根据想要执行无伺服拉式打印的地点切换目的地无伺服拉式打印群组。

1
显示LK-114_ManagerPort设置窗口。

- 单击Windows应用程序列表中的[LK-114管理端口设置]。

- 对于LK-114_InstallTool，单击LK-114_InstallTool安装目标选择窗口上的[启用 "LK-114_ManagerPort设置"]。

2
在[LK-114 目的地域设置]中，指定要设置为连接目的地的域(拓扑机器的IP地址)。

- 若要直接指定要设置为连接目的地的域，输入目标拓扑机器的IP地址，然后单击[获取群组信息]。与指定的拓扑机器进行通信，并获得该域中的无伺服拉式打印群组信息。

- 如果在[目的地信息管理]中管理目的地信息，可以从下拉列表中选择目的地域。

- 当目的地信息配置文件由管理员分发时，单击[目的地信息管理]中的[更新至管理员分布的目的地信息]，指定要加载的配置文件。

3
在[目的地群组]中，指定要设置为连接目的地的无伺服拉式打印群组。

- 在[端口名]中，指定要使用的打印机端口。

- [目的地群组]显示分配给[端口名]中所指定打印机端口的无伺服拉式打印群组。若要更改分配，请指定作为连接目的地的无伺服拉式打印群组。

4
在[目的地信息]中，指定要存储打印作业的存储机器。

- 在[选择存储设备的方法]中，选取选择正常存储用存储机器或替代存储机器的方法。
  如果选择[自动]，会根据设置为存储机器的设备的操作状态，自动选择存储打印作业的存储机器。
  如果选择[手动]，手动指定用于正常存储的存储机器和替代存储机器。

- 根据需要单击[通信设置]，并配置SNMP设置或OpenAPI设置，以与存储机器进行通信。

5
如果想要根据执行无伺服拉式打印的位置切换连接目的地，将目的地信息保存在[目的地信息管理]中。

- 要保存目的地信息，单击[保存目的地信息]。当管理的目的地信息发送变化时，单击[保存目的地信息]以覆盖信息。

- 单击[管理已保存的目的地信息]可显示目的地信息管理页面。可以更改目的地名称或删除目的地信息。

6
单击[应用]或[确定]保存设置。

### 添加打印机端口

可以在打印机驱动程序属性窗口上的[端口]选项中，添加用于无伺服拉式打印的端口。如果创建多个端口，可以在LK-114_ManagerPort设置窗口中，分别针对各个端口，划分要设置为连接目的地的无伺服拉式打印群组。

添加端口需要计算机管理员权限。
1
在Windows中，打开开始菜单，然后显示[打印机和扫描仪]。

- 有关如何打开[打印机和扫描仪]的信息，请参见打开[打印机和扫描仪]。

2
从列表单击本机，然后单击[打印机属性]。

- 在Windows 10中，从列表单击本机，然后单击[管理​​]-[打印机属性]。

3
单击[端口]。
4
单击[添加端口]。
5
选择[LK-114_ManagerPort Monitor]，然后单击[新端口]。
6
输入端口名称，然后单击[OK]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。