主屏幕 > 传真 > 在经典风格中使用传真功能 > 发送选项 > 注册用于轮询的文件([轮询TX])

## 注册用于轮询的文件([轮询TX])

### 关于轮询TX

轮询TX功能可根据从收件人的接收请求(轮询请求)，在内置存储器中事先保存(注册)要发送的文件。

轮询文件保存在系统用户Box中的轮询TX用户Box，然后在收到轮询请求后发送。

只有一个文件可保存在轮询TX用户Box中。

提示

- 此功能不能与以下功能共同使用。
  定时TX、中继分布、机密通信、ECM关闭、V.34关闭、快速记忆TX、海外TX、密码TX、轮询TX (公告板)、轮询RX、轮询RX (公告板)、F编码发送功能

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[收/发 设置]-[已查询发送文件]

参考

- 接收用于轮询的文件([轮询RX])

### 操作流程

1
装入原稿。
2
显示经典风格传真屏幕。
3
触摸[应用]-[传真设置]-[轮询TX]，然后触摸[开]。
4
确认[一般]已高亮显示，然后触摸[/]。
5
使用开始键开始发送。

文件使用轮询TX用户Box注册。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。