主屏幕 > 维护保养 > 更换耗材 > 更换排纸处理器或鞍式装订器的订书钉盒 > 更换订书钉盒

## 更换订书钉盒

### 排纸处理器FS-540/排纸处理器FS-540 SD

1
打开排纸处理器的前门。
2
解锁订书钉盒。
3
拉出订书钉盒。
4
从订书钉盒拉出空的装订盒。
5
将新的装订盒插入到订书钉盒中。
6
插入装订盒直到其碰到订书钉盒的后部，然后确认已锁定。
7
安装订书钉盒。
8
关闭排纸处理器的前门。
提示

- 不要除去机器中遗留的订书钉。否则，将激活装订功能，却不会装订任何纸张。

备注

- 一定要在相关信息显示后再更换订书钉盒。在没有显示相关信息时卸下订书钉盒，可能导致故障。

### 排纸处理器FS-539/排纸处理器FS-539 SD

1
打开排纸处理器的前门。
2
解锁订书钉盒。
3
拉出订书钉盒。
4
从订书钉盒拆下任何空的装订盒。
5
将新的装订盒安装到订书钉盒。
6
安装订书钉盒。
7
关闭排纸处理器的前门。
提示

- 不要除去机器中遗留的订书钉。否则，将激活装订功能，却不会装订任何纸张。

备注

- 一定要在相关信息显示后再更换订书钉盒。在没有显示相关信息时卸下订书钉盒，可能导致故障。

### 排纸处理器FS-533

1
夹紧锁定释放杆，然后滑动排纸处理器。
2
沿箭头方向拉动打孔组件释放杆[FS2]，然后打开打孔组件。
3
解锁订书钉盒。
4
拉出订书钉盒。
5
从订书钉盒拆下任何空的装订盒。
6
将新的装订盒安装到订书钉盒。
7
安装订书钉盒。
8
关闭打孔组件。
9
关闭排纸处理器。
提示

- 不要除去机器中遗留的订书钉。否则，将激活装订功能，却不会装订任何纸张。

备注

- 一定要在相关信息显示后再更换订书钉盒。在没有显示相关信息时卸下订书钉盒，可能导致故障。

### 排纸处理器FS-P04

1
将排纸处理器FS-P04旋转90度。
2
打开盖。
3
拉出订书钉盒。
4
抓住空钉盒的两边将其抬起，然后从订书钉盒中拉出。
5
将新的钉盒装入订书钉盒。
6
将订书钉盒插入，直到其发出咔哒声。
7
关闭盖。
8
将排纸处理器FS-P04旋转90度，使其回到原位。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。