主屏幕 > 网页管理工具 > 配置打印环境 > 配置端口9100打印环境

## 配置端口9100打印环境

### 设置流程

端口9100打印功能将本机的RAW端口(端口9100)直接指定为打印目的地打印机并通过网络打印数据。

使用端口9100打印功能时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
更改RAW端口号

### 更改RAW端口号

指定用于端口9100打印的RAW端口号。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置2]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[RAW端口号] | 更改RAW端口号适合您的环境。 默认设置如下。 [端口1]：9100 [端口2]：9112 [端口3]：9113 [端口4]：9114 [端口5]：9115 [端口6]：9116

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。