主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 在Windows环境下打印的准备 > 网络连接的准备(针对管理员)

## 网络连接的准备(针对管理员)

### 确认网络设置

确认本机已连接到网络。有关检查步骤的详细资料，请参见确认网络设置。

### 配置网络打印环境

根据所需的打印协议更改本机的设置。

若要执行正常打印(端口9100)，使用安装程序。除非另行规定，否则使用正常打印(端口9100)。

如何打印 | 说明
--- | ---
正常打印(端口9100) | 确定已经设置了RAW端口号。(在正常情况下，可以使用默认设置。) 有关设置步骤的详细资料，请参见配置端口9100打印环境。
Internet打印(IPP) | 检查IPP操作环境。(在正常情况下，可以使用默认设置。) 有关设置步骤的详细资料，请参见配置IPP打印环境。
安全打印(IPPS) | 设置IPPS操作环境。本机与计算机之间的通信采用SSL加密。 有关设置步骤的详细资料，请参见配置IPP打印环境。

提示

- 无法使用安装程序设置Internet打印(IPP)和安全打印(IPPS)。
- IPv6环境不支持Internet打印(IPP)。

### 允许从打印机驱动程序获取设备信息

禁用OpenAPI认证功能。(在正常情况下，可以使用默认设置。)

当允许从打印机驱动程序获取设备信息时，打印机驱动程序会自动获取如本机上安装的选购件以及是否配置了认证设置等信息。

若要设置OpenAPI，请选择[机器设置]-[管理员]-[网络]-[OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[打印机设置]-[指定账户获取设备信息]

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。